# Activar/Desactivar la comunicación del equipo

1. En la unidad de visualización, abra la pantalla Configuración de hardware.
2. Abra la página Controladores.
3. A la derecha del campo[Control de escaneo desactivado], toque los punto suspensivos [...] para ver las opciones de control de escaneo desactivado de cada equipo.
4. Toque[Enable] para establecer (equipo).ScanOffControl (= 1) para desactivar el escaneo del equipo.
   Toque[Desactivar] para restablecer (el equipo).ScanOffControl (= 0) para activar el escaneo del equipo.
   Para más información sobre esta propiedad de origen, consulte lo siguiente.
   Equipo

Nota: Las propiedades de origen de Scan Off Control(ScanOffControl, ScanOffStatus) NO son compatibles con los equipos para los siguientes controladores:

- Organización de Modbus

- Esclavo Modbus SIO
- Esclavo Modbus TCP

- Pro-face de Schneider Electric

- Enlace de memoria Ethernet
- Enlace de memoria SIO

- Schneider Electric

- EcoStruxure Augmented Operator Advisor