# Duplicación de variables

Cuando diseñe su proyecto, quizás quiera varias copias de variables similares. Utilice [Duplicar] para crear múltiples copias de una variable.

Nota: Los elementos de matriz, elementos de estructura y las variables de enlace de símbolos no se pueden duplicar.

1. En la ventana [Explorador de proyectos], vaya a [Variables] ➞ [Todas las variables] para ver las variables en el proyecto.
   Nota: Al duplicar las variables locales, vaya a la pantalla o al contenido y seleccione [Variables] en la lista desplegable para ver las variables locales.
2. Seleccione la variable que desee duplicar.
3. En la barra de herramientas, haga clic en el icono Duplicar y aparecerá el cuadro de diálogo [Duplicar].
4. Configure [Duplicar configuración] y haga clic en [Próximo].

   Propiedad | Descripción
   [N.º de duplicados] | Especifique el número (1...500) de variables duplicadas a crear.

5. Configure la opción [Copia #1 Dirección del dispositivo / Incremento] y haga clic en [Próximo]. Una tabla enumera los ajustes de [Dirección/Propiedad Origen] en la variable que se duplicará.
   Nota:
   - Si la dirección del dispositivo es un valor de cadena, como el nombre de un símbolo, la misma dirección del dispositivo se utiliza en las variables duplicadas.
   - Para ver ejemplos de la configuración de [Copia #1 Dirección del dispositivo / Incremento] en la tabla, véase lo siguiente.
     Ejemplo de ajustes de Incrementar dirección
   - La configuración de la dirección de incremento no está disponible para duplicar las variables locales.
   - En el cuadro de diálogo [Duplicar], puede hacer clic en [Atrás] para ir a la pantalla anterior o en [Empezar de nuevo] para volver al cuadro de diálogo inicial.

## Ejemplo de ajustes de Incrementar dirección

Nombre de la variable | Tipo de origen | Dirección/Propiedad Origen | Copia #1 Dirección del dispositivo / Incremento | Copia#1 | Copia#2
Var1.Value | Interno | Var2.Value | Var+5.Value | Var 7.Value | Var 12.Value
Var100.Value | Schneider Modbus | 40001 | 40003 | 4000 3 | 4000 5

Nota:

Si es necesario crear nuevas variables con el comando [Duplicar], la pantalla que sigue a la configuración de la dirección de incremento muestra los ajustes de la dirección del dispositivo. Para más información, véase lo siguiente.

Duplicación de direcciones de dispositivos