# Receta

La operación Receta ejecuta diversas tareas en la receta definida por el ID de control de receta especificado.

##### Bloque

##### Texto

createRecipe();
1

1: Operación

[Create] | ##### Bloque [Create] ##### Texto 'createRecipe' | Crea una nueva receta en el grupo de recetas definido.
[Delete] | ##### Bloque [Delete] ##### Texto 'deleteRecipe' | Elimina la receta definida.
[Save] | ##### Bloque [Save] ##### Texto 'saveRecipe' | Guarda los datos de receta modificados en la receta seleccionada.
[Load] | ##### Bloque [Load] ##### Texto 'loadRecipe' | Descarte los datos de receta modificados y restaure con los valores originales guardados.
[Send] | ##### Bloque [Send] ##### Texto 'sendRecipe' | Envía los datos de receta al dispositivo externo. ##### Bloque
[Snapshot] | ##### Bloque [Snapshot] ##### Texto 'takeRecipeSnapShot' | Copia el valor del dispositivo en la unidad de visualización. Nota: Debe guardar el valor del dispositivo para obtener datos de receta actualizados en la unidad de visualización.
[Compare] | ##### Bloque [Compare] ##### Texto 'compareRecipe' | Compara los datos de receta de las unidades de visualización y el valor de dispositivo.
[Export] | ##### Bloque [Export] ##### Texto 'exportRecipe' | Exporta los datos de la receta a un archivo externo.
[Import] | ##### Bloque [Import] ##### Texto 'importRecipe' | Importa los datos de la receta desde un archivo externo. Nota: Si el formato del archivo no es correcto, no se puede importar el archivo. Exportar e importar datos de recetas

## Cuando se utiliza la Serie SP5000 Open Box (Modelo Windows 10 IoT Enterprise)

AVISO
Pérdida de datos No apague la alimentación mientras escribe en un dispositivo de almacenamiento que no tenga protección de filtro de escritura (protección contra escritura). Desactive los ajustes del filtro de escritura antes de iniciar la aplicación en tiempo de ejecución. Si no se siguen estas instrucciones, se pueden causar daños en el equipo.

Nota: Si exporta los datos de receta con el filtro de escritura establecido en ON en la tarjeta del sistema (unidad C:\), los datos no se guardarán.