# Uso del enclavamiento para evitar errores en la operación

La acción táctil sólo se ejecutará si la variable BOOL especificada en la Dirección de Enclavamiento cumple la Condición de Habilitación Táctil.

## Operación de ejemplo

## Establecer el flujo de trabajo

1. Agregar variables
2. Configurar los objetos

## Agregar variables

### Explorador de proyectos : [Variables] ➞ [Todas las variables]

Agregue la(s) siguiente(s) variable(s).

#### Propiedad de las variables

[Nombre] | [Tipo de datos] | [Origen] | [Valor Inicial]
Var1 | [DINT] | Cualquier | Cualquier
Enclavamiento | [BOOL] | [Internal] |

## Configurar los objetos

### Explorador de proyectos : [Diseño de pantalla] ➞ [Pantallas] ➞[Pantalla1]

Arrastre y coloque los siguientes objetos de la [Caja de herramientas] a la pantalla.

#### Propiedades del objeto del visualizador numérico (Nombre: NumericDisplay1):

Tabulación | Subpestaña | Propiedad | Valor
[Función] | [Básico] | [Valor actual] | [Variable] [Nombre]: Var1
[Habilitar Modo de introducción] |
[Detalle] | [Enclavamiento] | [Variable] [Nombre]: Enclavamiento

#### Propiedades del objeto del conmutador (Nombre: ToggleSwitch1):

Tabulación | Subpestaña | Propiedad | Valor
[Función] | [Básico] | [Valor actual] | [Variable] [Nombre]: Enclavamiento