# Uso de la Configuración de Función Web

Exporte o regenere el certificado SSL.

Nota:

- Los ajustes no son visibles cuando la propiedad Target01 [Configuración de Función web] - [Comunicación cifrada] está desactivada en el software de edición de pantallas.
- Para información sobre los modelos que admiten HTTPS/WSS, consulte lo siguiente.
  Lista de modelos admitidos/características

### Para exportar el certificado SSL:

1. En la unidad de visualización, abra la pantalla Configuración de hardware.
2. A la derecha del campo [[Web Function Setting]], toque el botón de puntos suspensivos […] para ver el estado del certificado SSL.
3. A la derecha del campo [Web Function Certificate] toque el botón de puntos suspensivos […] para confirmar que el certificado es válido y luego toque [Export].
4. El certificado se exporta a la ubicación especificada en [Exportar certificado] - [Almacenamiento de datos] y [Nombre de carpeta] en el software de edición de pantallas. El archivo de certificado exportado se llama "BLUEWebFunction.crt" y está en formato PEM.

### Para generar el certificado SSL:

1. En la unidad de visualización, abra la pantalla Configuración de hardware.
2. A la derecha del campo [[Web Function Setting]], toque el botón de puntos suspensivos […] para ver el estado del certificado SSL.
3. A la derecha del campo [Web Function Certificate] , toque el botón de puntos suspensivos [...].
4. En [Allow Certificate Regeneration], toque [Enable].
5. En [Regenerate Certificate], toque [Generate and Reboot] para regenerar el certificado y reiniciar el runtime.