# Visión general

El registro de datos recopila y almacena los valores en las direcciones de los dispositivos asociados a las variables. Se puede especificar el momento en que se recopilan los datos y la cantidad de datos que se almacenan. Muestre los datos de registro en un objeto del gráfico de tendencias.

El gráfico de tendencias admite variables booleanas, reales, enteras, de cadena, de fecha y de hora. La cantidad de variables que puede recopilar en un proyecto depende de la unidad de visualización.

Nota:

- Configure una condición de registro (Cambio de valor/Periódico/Script) para cada grupo de registro.
- Exporte los datos de registro con la operación [Exportar datos del registro].
  Exportar datos del registro
- El registro de datos puede guardarse en una memoria de respaldo o en un almacenamiento externo. Para calcular el tamaño del registro de datos, véase Calcular el tamaño de los datos a guardar.
- Cuando se produce un error de comunicación o un fallo de alimentación, según el estado de los datos, puede aparecer un icono o una parte del color del gráfico cambia a gris en el Gráfico de tendencias.
  Estado de los datos

ADVERTENCIA
SE HAN NOTIFICADO/REGISTRADO DATOS INCORRECTOS No dependa de la integridad de los datos de registro de la HMI para las acciones de seguridad críticas. Recopile los datos de registro críticos en el dispositivo externo responsable de las acciones correctivas. Si no se siguen estas instrucciones, pueden ocasionarse lesiones graves, mortales o daños en el equipo.

## Cuando se utiliza la Serie SP5000 Open Box (Modelo Windows 10 IoT Enterprise)

AVISO
Pérdida de datos No apague la alimentación mientras escribe en un dispositivo de almacenamiento que no tenga protección de filtro de escritura (protección contra escritura). Desactive los ajustes del filtro de escritura antes de iniciar la aplicación en tiempo de ejecución. Si no se siguen estas instrucciones, se pueden causar daños en el equipo.