# Guardar registros de operaciones

Cuando el registro de operaciones está activado, el registro se guarda en el campo [Guardar en] definido.

[Guardar en] | Descripción
[Memoria de seguridad] | Los datos se almacenan en la memoria de respaldo de la unidad de visualización (SRAM).
[Tarjeta SD] | Los datos se almacenan en la tarjeta SD de la unidad de visualización.
[Almacenamiento USB] | Los datos se almacenan en el almacenamiento USB de la unidad de visualización.

El registro de operaciones se guarda en formato binario.

Puede comprobar el tamaño de los datos desde el Explorador de proyectos haciendo clic en [Arquitectura del sistema] y seleccionando [Target01].

Para el cálculo del tamaño de los datos, véase lo siguiente.

Calcular el tamaño de los datos a guardar

Puede seleccionar entre lo siguiente sobre cómo operar después de alcanzar el [Número máximo de registros] especificado.

- Detener registro
- Sobrescribir datos antiguos y continuar con el registro