# Guardar alarmas en el almacenamiento externo

Puede configurar los grupos de alarmas para guardar los datos de alarma en un archivo CSV o TXT para que pueda ver la salida de las alarmas en su ordenador.

## Operación de ejemplo

## Establecer el flujo de trabajo

Agregar variables

Agregar grupos de alarmas

Agregar alarmas

Configurar los objetos

Configurar los scripts

## Agregar variables

### Explorador de proyectos : [Variables] ➞ [Todas las variables]

Agregue las siguientes variables.

#### Propiedades de las variables :

[Nombre] | [Tipo de datos]
Var1 | [BOOL]
Var2 | [INT]
Var3 | [UINT]
Var4 | [UINT]

## Agregar grupos de alarmas

### Explorador de proyectos : [Alarmas o eventos] ➞ [Todas las alarmas]

Agregue el siguiente grupo de alarmas.

#### Propiedades de [Todas las alarmas] :

Tabulación | Propiedad | Valor
[Básico] | [Exportar datos] | Activar |
Almacenamiento de datos | Almacenamiento USB
Agregar fecha/hora |
Detectar modificación |
Nombre de carpeta | \Alarma
Nombre de archivo | Alarma
[Estado de exportación] | Activar |
Guardar estado | [Variable] [Nombre]: Var3
Estado de error | [Variable] [Nombre]: Var4

### Explorador de proyectos : [Alarmas o eventos] ➞ [Todas las alarmas]

Agregar el grupo de alarmas.

#### Propiedades del Grupo de Alarmas (AlarmGroup1) :

Valor Inicial

## Agregar alarmas

### Explorador de proyectos : [AlarmGroup1] ➞ [Alarma booleana]

Agregue las siguientes alarmas booleanas.

#### Propiedades de la alarma booleana :

Fila | Tabulación | Propiedad | Valor
1 | [Básico] | [Tipo de alarma] | [HiHi]
[Condición de disparador] |
[Variable] | [Variable] [Nombre]: Var1
[Mensaje] | Presión anormal.

### Explorador de proyectos : [AlarmGroup1] ➞ [Alarma de nivel]

Agregue la siguiente alarma de NIVEL.

#### Propiedades de la alarma de nivel :

Fila | Tabulación | Propiedad | Valor
1 | [Básico] | [Mensaje] | La temperatura es anormal.
[Tipo de alarma] | [Hi]
[Valor] | 80
[Banda muerta] | 0
[Variable] | [Variable] [Nombre]: Var2

## Configurar los objetos

### Explorador de proyectos : [Diseño de pantalla] ➞ [Pantallas] ➞[Pantalla1]

Arrastre y coloque los siguientes objetos de la [Caja de herramientas] a la pantalla.

#### Propiedades del objeto del interruptor (Nombre: Switch1) :

Valor Inicial

## Configurar los scripts

### Explorador de proyectos : [Diseño de pantalla] ➞ [Pantallas] ➞[Pantalla1]

Establezca el siguiente script en el objeto.

Desde la [Caja de herramientas] arrastre y coloque el script en el editor de scripts.

Leyenda | Bloque
1 | [Disparos] ➞ [Toque] ➞ [Toque]
2 | [Valores] ➞ [Objeto de pantalla]
3 | [Operaciones] ➞ [Funciones HMI] ➞ [Exportar datos de alarma]