# Propiedades (Control de recetas)

[ID de familia de la receta] 'RecipeControl1.FamilyID'
Establezca el ID de la familia de recetas a utilizar.
Nota: También puede cambiar el ID de la familia de recetas con la lista desplegable de Receta. Compatibilidad con el Enlace de datos: Para utilizarlo como un Origen de vínculo, consulte lo siguiente. RecipeControl1.FamilyID Cuando se utiliza como Destino de enlace, los orígenes de enlace que pueden asociarse son los siguientes. [ Alarma][ Variable][ Destino][Equipo][ Receta] Para más información sobre el concepto de Enlace de datos, consulte lo siguiente. Enlace de datos

[ID del grupo de recetas] 'RecipeControl1.GroupID'
Establezca el ID del grupo de recetas a utilizar.
Nota: También puede utilizar una lista desplegable de recetas para cambiar el ID del grupo de recetas. Compatibilidad con el Enlace de datos: Para utilizarlo como un Origen de vínculo, consulte lo siguiente. RecipeControl1.GroupID Cuando se utiliza como Destino de enlace, los orígenes de enlace que pueden asociarse son los siguientes. [ Alarma][ Variable][ Destino][Equipo][ Receta] Para más información sobre el concepto de Enlace de datos, consulte lo siguiente. Enlace de datos

[ID de receta] 'RecipeControl1.RecipeID'
Establezca el ID de la receta a utilizar.
Nota: También puede utilizar una lista desplegable de receta para cambiar el ID de la receta. Compatibilidad con el Enlace de datos: Para utilizarlo como un Origen de vínculo, consulte lo siguiente. RecipeControl1.RecipeID Cuando se utiliza como Destino de enlace, los orígenes de enlace que pueden asociarse son los siguientes. [ Alarma][ Variable][ Destino][Equipo][ Receta] Para más información sobre el concepto de Enlace de datos, consulte lo siguiente. Enlace de datos

[Ubicación de datos exportados/importados]
Seleccione la ubicación de exportación/importación de los datos de receta. -[Almacenamiento local] -[Tarjeta SD] -[Almacenamiento USB]
Nota: El almacenamiento que puede seleccionarse para [Ubicación de datos exportados/importados] depende del modelo de la unidad de visualización. Cuando se utiliza la Serie SP5000 Open Box (Modelo Windows 10 IoT Enterprise), la serie IPC o el PC/AT, la simple selección de [Tarjeta SD] o [Almacenamiento USB] NO almacenará el archivo de exportación en la tarjeta SD o la almacenamiento USB insertada en la unidad de visualización. Para guardar el archivo de exportación en la tarjeta SD o en el almacenamiento USB, especifique la carpeta de destino en la propiedad [Carpeta de destino (Tarjeta SD)] o [Carpeta de destino (Almacenamiento USB)] del destino. Ventana de propiedades [Target01] > pestaña [Función] > pestaña [Opciones] > [Preferencias] Propiedades (Target01)

[Nombre de carpeta]
Defina el nombre de la carpeta donde se guarda el archivo exportado. (Ejemplo: \Receta) Puede utilizar un máximo de 256 caracteres para el nombre de la carpeta, excluyendo los siguientes símbolos. : ; | , * ? " < >
Nota: En la Serie IPC, para utilizar un idioma específico para los nombres de carpetas y archivos, configúrelo en [Panel de control] > [Cambiar configuración regional del sistema].

[Dirección de datos de receta]
Seleccione la dirección de los datos exportados. -[Ingredient_Recipe]: Cada línea del archivo exportado es una receta. Los ingredientes están en columnas. -[Recipe_Ingredient]: Cada línea del archivo exportado es un valor del ingrediente. Las recetas están en columnas. Este ajuste se aplica a las exportaciones, tanto del software de edición de pantallas como de la unidad de visualización.

[Guardar en]
Seleccione la ubicación de los datos de receta de las siguientes opciones. -[Interno] (memoria de la aplicación) -[Tarjeta SD] -[Almacenamiento USB]
Importante: Cuando utilice un almacenamiento externo para guardar los datos de las recetas, apague la unidad de visualización antes de retirar el almacenamiento externo. Si retira el almacenamiento externo antes de apagar la unidad de visualización, los datos de la receta no podrán guardarse, incluso si vuelve a insertar el almacenamiento externo. En este caso, reinicie la unidad de visualización después de insertar el almacenamiento externo. Recomendamos que evite seleccionar un almacenamiento externo que se retire a menudo de la unidad de visualización. Nota: La memoria y el almacenamiento que pueden seleccionarse para [Guardar en] dependen del modelo de unidad de visualización. Cuando se utiliza la Serie SP5000 Open Box (Modelo Windows 10 IoT Enterprise), la serie IPC o el PC/AT, la simple selección de [Tarjeta SD] o [Almacenamiento USB] NO almacenará el datos de registro en la tarjeta SD o la almacenamiento USB insertada en la unidad de visualización. Para guardar los datos de la receta en la tarjeta SD o en el almacenamiento USB, especifique la carpeta de destino en la propiedad [Carpeta de destino (Tarjeta SD)] o [Carpeta de destino (Almacenamiento USB)] del destino. Ventana de propiedades [Target01] > pestaña [Función] > pestaña [Opciones] > [Preferencias] Propiedades (Target01) Para más información sobre la memoria de la aplicación, consulte lo siguiente. Funciones disponibles en la memoria/almacenamiento

[Cifrado]
Seleccione esta casilla para encriptar los datos de la receta. Esta propiedad está disponible cuando el almacenamiento externo está seleccionado en [Guardar en]. El valor predeterminado está habilitado. Desactive esta casilla si no desea cifrar los datos de la receta.