# Propiedades (Registro de operaciones)

[Registro de operaciones]

[Activar]
Registra las operaciones en la unidad de visualización.
Nota: Para más información sobre la información registrada, véase lo siguiente. Mostrar el registro de operaciones

[Número máximo de registros]
Defina el número de registros de operaciones a guardar. Cuando el registro de operaciones supera el valor definido, se ejecuta el proceso especificado por el campo [Operación cuando [Guardar en] está lleno]. Setting Value Range 100 - 500
Nota: El número de registros de operaciones que puede guardar depende de la capacidad de la ubicación de guardado. Para más información sobre el tamaño de los datos del registro de operaciones, consulte lo siguiente. Calcular el tamaño de los datos a guardar

[Tocar objeto]
Se registra la operación correspondiente a la operación táctil sobre un objeto. Además de los objetos con operaciones táctiles, como interruptores y visualizadores numéricos, se aplica a los objetos configurados con disparadores táctiles. Si desea registrar sólo las operaciones de un objeto específico, desactive esta casilla y en las propiedades de ese objeto seleccione la casilla [Registro de operaciones].
Nota: Para más información sobre la información registrada, véase lo siguiente. Mostrar el registro de operaciones

[Cambio de pantalla]
Se registra la información cuando se cambia la pantalla.

[Estado de inicio de sesión de usuario]
Cuando la función de seguridad esté activada, registre información como, por ejemplo, cuándo los usuarios se conectan o cambian de contraseña.

[Cambio de fecha y hora]
Se registra la operación cuando cambia la hora en la unidad de visualización.

[Cambio de texto de idioma]
La operación al cambiar el texto del idioma se registra.

[Arranque/cierre/reinicio]
Se registran las operaciones cuando se inicia la unidad de visualización, se apaga el tiempo de ejecución o se reinicia el tiempo de ejecución.

[Configuración de hardware]
Se registran las operaciones que se realizan al visualizar y trabajar con la pantalla Configuración de hardware o el objeto de la Configuración de hardware.

[Transferir archivo de proyecto]
Se registra la operación cuando se transfiere un archivo de proyecto.

[Error de Inicio de sesión/Cierre de sesión de Web Viewer]
Seleccione esta casilla para agregar las operaciones de inicio de sesión de Web Viewer al registro de operaciones. Las operaciones registradas incluyen el inicio de sesión del cliente de Web Viewer, el cierre de sesión, el error de inicio de sesión, el bloqueo debido a un inicio de sesión fallido y la recuperación del usuario bloqueado.

[Monopolizar la operación]
Seleccione esta casilla para agregar las operaciones táctiles de bloqueo y desbloqueo al registro de operaciones.

[Cambios de propiedades del equipo]
Registre los cambios en los valores de las propiedades del equipo.

[Exportar datos]

[Activar]
Guarda el registro de operaciones en la unidad de visualización en un archivo.
Nota: Para más información sobre la exportación, consulte lo siguiente. Exportación del registro de operaciones

[Almacenamiento de datos]
Seleccione la ubicación del archivo exportado entre las siguientes. -[Almacenamiento local] -[Tarjeta SD] -[Almacenamiento USB]
Nota: El almacenamiento que puede seleccionarse para [Almacenamiento de datos] depende del modelo de unidad de visualización. Cuando se utiliza la Serie SP5000 Open Box (Modelo Windows 10 IoT Enterprise), la serie IPC o el PC/AT, la simple selección de [Tarjeta SD] o [Almacenamiento USB] NO almacenará el archivo de exportación en la tarjeta SD o la almacenamiento USB insertada en la unidad de visualización. Para guardar el archivo de exportación en la tarjeta SD o en el almacenamiento USB, especifique la carpeta de destino en la propiedad [Carpeta de destino (Tarjeta SD)] o [Carpeta de destino (Almacenamiento USB)] del destino. Ventana de propiedades [Target01] > pestaña [Función] > pestaña [Opciones] > [Preferencias] Propiedades (Target01)

[Agregar fecha/hora]
Al final del nombre del archivo exportado, agregue la fecha y hora de exportación. Por ejemplo, si la fecha y hora de exportación es 2016/10/31 y 22:43:45, el archivo exportado se guarda como “\20161031PM104345.TXT”.
Nota: Los formatos de fecha y hora dependen de los ajustes de [Formato de fecha] y [Formato de hora]. Ventana de propiedades [Target01] > pestaña [Función] > pestaña [Opciones] > [Exportar] Para más información, consulte lo siguiente. [Formato de fecha] [Formato de hora] Si la casilla [Agregar fecha/hora] está desactivada y ya existe un archivo con el nombre del archivo exportado, se agrega un número al nombre del archivo exportado. Ejemplo: Si el archivo OperationLog.TXT ya existe, el nombre del archivo exportado será OperationLog_1.TXT

[Detectar modificación]
Detecta las modificaciones en el archivo exportado. Utilice la herramienta Validación de archivo exportado para detectar las modificaciones.
Cuando la opción [Detectar modificación] está activada, se agrega una cadena alfanumérica a la primera línea del archivo exportado. Esta cadena la utiliza Herramienta de validación de exportaciones para detectar modificaciones en los datos del archivo. Cuando utilice la Herramienta de validación de exportaciones, no borre o modifique esta cadena. Para más información sobre la Herramienta de validación de exportaciones, consulte lo siguiente. Comprobación de modificaciones en el archivo exportado

[Nombre de carpeta] 'OperationLog.ExportData.FolderName'
Defina el nombre de la carpeta. (Ejemplo: \Log) Puede utilizar hasta 256 caracteres para el nombre del archivo, excepto los siguientes símbolos. : ; | , * ? " < > / El archivo de exportación se guarda en una subcarpeta creada con la fecha y hora de la exportación en la carpeta especificada.
Nota: En la Serie IPC, para utilizar un idioma específico para los nombres de carpetas y archivos, configúrelo en [Panel de control] > [Cambiar configuración regional del sistema]. Los formatos de fecha y hora dependen de los ajustes de [Formato de fecha] y [Formato de hora]. Ventana de propiedades [Target01] > pestaña [Función] > pestaña [Opciones] > [Exportar] Para más información, consulte lo siguiente. [Formato de fecha] [Formato de hora] Compatibilidad con el Enlace de datos: Para utilizarlo como un Origen de vínculo, consulte lo siguiente. OperationLog.ExportData.FolderName Cuando se utiliza como Destino de enlace, los orígenes de enlace que pueden asociarse son los siguientes. [ Variable] Para más información sobre el concepto de Enlace de datos, consulte lo siguiente. Enlace de datos

[Nombre de archivo] 'OperationLog.ExportData.OutputFileName'
Establezca el nombre del archivo exportado. (Ejemplo: LogData) Puede utilizar hasta 256 caracteres para el nombre del archivo, excepto los siguientes símbolos. : ; | , * ? " \ /
Nota: Si la casilla [Agregar fecha/hora] no está seleccionada y ya existe un archivo con el nombre del archivo exportado, se agrega un número al nombre del archivo exportado. Ejemplo: Cuando el archivo LogData.TXT ya existe, el archivo exportado se llama LogData_1.TXT. En la Serie IPC, para utilizar un idioma específico para los nombres de carpetas y archivos, configúrelo en [Panel de control] > [Cambiar configuración regional del sistema]. Compatibilidad con el Enlace de datos: Para utilizarlo como un Origen de vínculo, consulte lo siguiente. OperationLog.ExportData.OutputFileName Cuando se utiliza como Destino de enlace, los orígenes de enlace que pueden asociarse son los siguientes. [ Variable] Para más información sobre el concepto de Enlace de datos, consulte lo siguiente. Enlace de datos

[Operación cuando [Guardar en] está lleno]
Seleccione la operación que se produce cuando el registro de operaciones supera el [N.º máximo de registros]. -[Nuevo]: Exporte los datos a un nuevo archivo en un almacenamiento externo. -[Agregar]: Agregue datos a un archivo existente en el almacenamiento externo.

[Operación cuando el almacenamiento externo está lleno]
Seleccione la operación cuando el almacenamiento externo esté lleno. -[Primero en entrar, primero en salir]: Elimine el archivo más antiguo en el almacenamiento externo y guarde el registro de operaciones recopilado. -[Detener exportación]: Deje de exportar el registro de operaciones.

[Estado de exportación]

[Activar]
Puede almacenar el estado de guardado del archivo exportado o el estado de error en una variable.

[Estado de guardado] 'OperationLog.ExportStatus.SaveStatus'
Establezca una variable entera para almacenar el estado de inicio y finalización del proceso de exportación. En el marcador de la propiedad, seleccione [Variable].
Al exportar, se almacena lo siguiente en el estado de guardado. (1) Bit de exportación (2) Bit de finalización La tabla de tiempos para el estado de guardado es la siguiente. A: El usuario inicia la exportación B: Exportación completa C: El usuario borra los valores de las variables Compatibilidad con el Enlace de datos: Para utilizarlo como un Origen de vínculo, consulte lo siguiente. OperationLog.ExportStatus.SaveStatus Cuando se utiliza como Destino de enlace, los orígenes de enlace que pueden asociarse son los siguientes. [ Variable] Para más información sobre el concepto de Enlace de datos, consulte lo siguiente. Enlace de datos

[Estado de error] 'OperationLog.ExportStatus.ErrorStatus'
Defina una variable entera para almacenar el resultado del proceso de exportación. En el marcador de la propiedad, seleccione [Variable].
Cuando el bit de fin (posición del bit:1) de la variable especificada en el campo [Estado de guardado] está en ON, aparecen los siguientes resultados en el estado de error. 0: Los datos exportaron correctamente. 1: No hay ningún almacenamiento externo. 3: No hay suficiente espacio en el disco. 4: Error de apertura/escritura del archivo. Compatibilidad con el Enlace de datos: Para utilizarlo como un Origen de vínculo, consulte lo siguiente. OperationLog.ExportStatus.ErrorStatus Cuando se utiliza como Destino de enlace, los orígenes de enlace que pueden asociarse son los siguientes. [ Variable] Para más información sobre el concepto de Enlace de datos, consulte lo siguiente. Enlace de datos

[Operación cuando [Guardar en] está lleno]
Seleccione la operación que se produce cuando el registro de operaciones supera el [N.º máximo de registros]. -[Sobrescribir datos antiguos]: Borra el registro de operaciones más antiguo y guarda el nuevo registro de operaciones. -[Detener registro]: Deje de guardar los datos del registro de operaciones nuevas.

[Guardar en]
Seleccione la ubicación del registro de operaciones de las siguientes. -[Memoria de respaldo] -[Tarjeta SD] -[Almacenamiento USB]
Importante: Cuando utilice un almacenamiento externo para guardar el registro de operaciones, apague la unidad de visualización antes de retirar el almacenamiento externo. Si retira el almacenamiento externo antes de apagar la unidad de visualización, el registro de operaciones no podrá guardarse, incluso si vuelve a insertar el almacenamiento externo. En este caso, reinicie la unidad de visualización después de insertar el almacenamiento externo. Recomendamos que evite seleccionar un almacenamiento externo que se retire a menudo de la unidad de visualización. Nota: La memoria y el almacenamiento que pueden seleccionarse para [Guardar en] dependen del modelo de unidad de visualización. Cuando se utiliza la Serie SP5000 Open Box (Modelo Windows 10 IoT Enterprise), la serie IPC o el PC/AT, la simple selección de [Tarjeta SD] o [Almacenamiento USB] NO almacenará el registro de operaciones en la tarjeta SD o la almacenamiento USB insertada en la unidad de visualización. Para guardar el registro de operaciones en la tarjeta SD o en el almacenamiento USB, especifique la carpeta de destino en la propiedad [Carpeta de destino (Tarjeta SD)] o [Carpeta de destino (Almacenamiento USB)] del destino. Ventana de propiedades [Target01] > pestaña [Función] > pestaña [Opciones] > [Preferencias] Propiedades (Target01)

[Cifrado]
Seleccione esta casilla para cifrar el registro de operaciones. El valor predeterminado está habilitado. Desactive esta casilla si no desea cifrar el registro de operaciones.