# Cambiar mensajes al cambiar el valor de la dirección de la palabra

En respuesta a un cambio en el valor de una dirección de palabra, el mensaje mostrado cambia.

## Operación de ejemplo

## Establecer el flujo de trabajo

1. Agregar variables
2. Agregar tabla de idiomas
3. Configurar los objetos

## Agregar variables

### Explorador de proyectos : [Variables] ➞ [Todas las variables]

Agregue la(s) siguiente(s) variable(s).

#### Propiedad de las variables

[Nombre] | [Tipo de datos] | [Origen] | [Dirección de dispositivo]
Var1 | [INT] | [Schneider Modbus Serial Equipment] | 400001

## Agregar tablas de idiomas

### Explorador de proyectos : [Tabla de idiomas] ➞ [Todos los idiomas]

Agregue la(s) tabla(s) de idiomas y texto(s) a continuación.

#### Defina el texto en la(s) tabla(s) de idiomas:

No | 1 Table1 (English_Gothic)
1 | Stop
2 | Ready
3 | Running
4 | Error

## Configurar los objetos

### Explorador de proyectos : [Diseño de pantalla] ➞ [Pantallas] ➞[Pantalla1]

Arrastre y coloque los siguientes objetos de la [Caja de herramientas] a la pantalla.

#### Propiedades del objeto del visualizador numérico (Nombre: NumericDisplay1): A-1

Tabulación | Subpestaña | Propiedad | Valor
[Función] | [Básico] | [Valor actual] | [Variable] [Nombre]: Var1

#### Propiedades del objeto del cuadro de texto (Nombre: TextBox1) : B-1

Tabulación | Subpestaña | Propiedad | Valor
[Forma] | [Texto] | [Texto] | [ID de la Tabla de idiomas] [Nombre]: Var1