# Définition des paramètres de communication de l'équipement externe

Vous pouvez régler ou vérifier le pilote et les paramètres de communication du pilote. Configurez les paramètres du pilote pour les adapter aux paramètres de communication de l'équipement externe connecté. les paramètres de communication diffèrent en fonction de l'équipement externe.

Pour définir les paramètres de communication :

1. Ouvrez l'écran Configuration du matériel.
2. Dans [Select Setting Equipment], sélectionnez l'équipement souhaité.

3. Sélectionnez le pilote requis et appuyez sur le bouton [...] situé à droite.
4. Réglez les paramètres de communication comme [Protocol Type], [Port Number], [Timeout (sec)], [Retry] et [Wait To Send].

   Remarque : vérifiez les paramètres sur l'équipement externe et ajustez-les au besoin. Toutefois, il est recommandé d'utiliser les valeurs initiales des paramètres [Timeout (sec)], [Retry], [Wait To Send].

5. Touchez le bouton [Save and Reboot]. Les modifications sont enregistrées et l'application Runtime est redémarrée.