# Propriétés (Paramètres de sécurité)

[Activer]
Activer pour empêcher les utilisateurs non autorisés à accéder aux écrans et aux objets sécurisés.

[Boîte de dialogue contextuelle automatique]
Cochez cette case pour afficher l'écran de connexion lorsque vous touchez un objet dont le niveau de sécurité est supérieur à celui de l'utilisateur connecté.
Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. '(nom de la cible).SecuritySettings.AutoPopupDialog' Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[Afficher l'icône de sécurité]
Cochez cette case pour afficher une icône sur les objets qui ont un niveau de sécurité supérieur à celui de l'utilisateur connecté.
Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. '(nom de la cible).SecuritySettings.ShowSecurityIcon' Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[Déconnexion automatique]
Cochez cette case pour déconnecter automatiquement l'utilisateur connecté lorsque le délai défini dans [Durée de déconnexion automatique (min.)] s'est écoulé depuis la dernière opération sur l'écran tactile. Après la déconnexion, l'écran passe à l'écran défini dans [ID de l'écran après la déconnexion].

[Durée de déconnexion automatique (min.)]
Définissez une période, en minutes, jusqu'à ce que la déconnexion automatique soit exécutée. Si l'on touche à nouveau l'écran avant que la durée programmée ne se soit écoulée, la mesure du temps sera réinitialisée. Plage de valeurs de configuration : 1 - 60 Ce paramètre de propriété est valide lorsque la [Déconnexion automatique] est activée.

[ID de l'écran après la déconnexion]
Définissez l'ID de l'écran qui s'affiche après que le délai de déconnexion automatique s'écoule. Plage de valeurs de configuration : 1 - 19999 Ce paramètre de propriété est valide lorsque la [Déconnexion automatique] est activée.

[Expiration du mot de passe]
Cochez cette case pour spécifier l'expiration du mot de passe. La période de validité du mot de passe est spécifiée dans [Période d'expiration du mot de passe (jour)]. Pour augmenter la sécurité, nous vous recommandons de cocher cette case. Si vous utilisez l'équipement Série GP-4100 sans le jeu de batteries RTC (option), cette propriété ne fonctionne pas. Lorsque le mot de passe a expiré, vous ne pouvez plus vous connecter. La boîte de dialogue [New Password] s'ouvre où vous pouvez définir le nouveau mot de passe.

[Période d'expiration du mot de passe (jours)]
Définissez la période, en jours, jusqu'à l'expiration du mot de passe après la dernière mise à jour du mot de passe. Plage de valeurs de configuration : 1 - 365 Vous pouvez utiliser cette propriété si [Expiration du mot de passe] est sélectionné.
Remarque : Vous pouvez vérifier le nombre de jours restants valides pour le mot de passe de l'utilisateur connecté dans la propriété source cible (SecuritySettings.CurrentUserAvailableDay). Lorsque le projet est transféré vers l'afficheur sans conserver les données de gestion des utilisateurs, la date d'expiration pour tous les utilisateurs est prolongée car la dernière date de mise à jour du mot de passe est mise à jour à la date de transfert du projet. Lorsque vous importez le fichier d'informations utilisateur, la date d'expiration des utilisateurs mis à jour est prolongée car la dernière date de mise à jour du mot de passe est mise à jour à la date d'exécution de l'importation du fichier.

[Verrouillage]
Cochez cette case pour interdire la connexion lorsque le nombre de tentatives infructueuses consécutives de connexion avec un nom d'utilisateur ou un mot de passe non valide atteint le nombre défini dans la propriété [Nombre de tentatives]. Une fois la connexion interdite, les utilisateurs verrouillés ne peuvent pas se connecter même s'ils utilisent un nom d'utilisateur et un mot de passe valides. Tous les utilisateurs dont le niveau de sécurité est inférieur au niveau de sécurité défini dans [Niveau de sécurité pour le déverrouillage] sont verrouillés.
Utilisez l'une des méthodes suivantes pour déverrouiller : Attendez que la durée définie dans [Délai de déverrouillage (min.)] s'écoule Redémarrer l'afficheur Connectez-vous avec un utilisateur dont le niveau de sécurité est supérieur au niveau de sécurité défini dans la propriété [Niveau de sécurité pour le déverrouillage] Transférer le projet Pour augmenter la sécurité, nous vous recommandons de cocher cette case. Remarque : Pendant que les utilisateurs sont verrouillés, la valeur de la propriété source (SecuritySettings.LockStatus) est Activée. Si un utilisateur tente de se connecter alors qu'il est verrouillé, le message d'échec 'User account is locked' s'affiche.

[Nombre de tentatives]
Définir le nombre de tentatives de connexion autorisées. Lorsque le nombre de tentatives de connexion consécutives avec un nom d'utilisateur ou un mot de passe invalide atteint le nombre défini ici, les utilisateurs sont verrouillés. Plage de valeurs de configuration : 1 - 10 Cette propriété est configurable lorsque le [Verrouillage] est activé.

[Niveau de sécurité pour le déverrouillage]
Définissez le niveau de sécurité pour les utilisateurs qui peuvent libérer un verrouillage. Le verrouillage est libéré lorsqu'un utilisateur se connecte avec un niveau de sécurité qui satisfait le niveau de sécurité défini dans cette propriété. Plage de valeurs de configuration : 1 - 65535 Cette propriété est configurable lorsque le [Verrouillage] est activé.

[Délai de déverrouillage (min.)]
Définissez la durée, en minutes, qui doit s'écouler avant qu'un verrouillage ne soit libéré. Plage de valeurs de configuration : 1 - 60 Cette propriété est configurable lorsque le [Verrouillage] est activé.

[Mot de passe complexe]
Sélectionnez [Activer] pour empêcher l'utilisation de mots de passe tels que '1111' ou la date de naissance. -[Activer] : Les mots de passe doivent comprendre entre 8 et 100 caractères avec au moins 1 caractère minuscule (a-z), 1 caractère majuscule (A-Z), 1 chiffre (0-9) et 1 caractère spécial. ! " # $ % & '(apostrophe) ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ `(accent grave) { | } ~ -[Désactiver] : Les mots de passe doivent comporter entre 3 et 100 caractères. Pour augmenter la sécurité, nous vous recommandons de sélectionner [Activer]. Remarque : Le passage de [Désactiver] à [Activer] réinitialise les mots de passe des utilisateurs existants. Les mots de passe des utilisateurs existants doivent être reconfigurés. Les mots de passe ne peuvent pas être récupérés une fois qu'ils ont été réinitialisés.