# Équipement externe

L'opération External Device exécute différentes opérations sur l'équipement de stockage externe connecté à l'afficheur.

##### Bloc

##### Texte

eject($Enums.Storage.SDCard);
1 2

1 : Opération

2 : Stockage externe

### Propriétés configurables

Opération | ##### Bloc [Eject] [Upload] [Download] ##### Texte 'eject' 'upload' 'download' | [Eject] : Le stockage externe est connecté à l'afficheur. Remarque : Lors de l'utilisation d'un équipement SP5000 Series Open Box (modèele Windows 10 IoT Enterprise), IPC Series ou PC/AT, cette fonction n'est pas disponible. [Upload]- Télécharge le fichier package.BML, utilisé dans le transfert du système de fichiers, de l'afficheur vers le stockage externe. [Download] - Télécharge le fichier package.BML, utilisé dans le transfert du système de fichiers, du stockage externe vers l'afficheur. Remarque : Effectuez les opérations [Upload] et [Download] dans le cadre du transfert du système de fichiers. Pour en savoir plus, consultez ce qui suit. Transfert d'un projet à l'aide du système de fichiers
Stockage externe | ##### Bloc [USBStorage] [SDCard] ##### Texte '$Enums.Storage.USBStorage' '$Enums.Storage.SDCard' |