# Liaison des données

En plus de définir des valeurs fixes directement pour les paramètres (propriétés) d'une fonction ou d'un objet, vous pouvez définir des valeurs associées indirectement à d'autres propriétés.

Les valeurs de propriété sont synchronisées entre elles entre la propriété et les autres propriétés connexes. Cette fonction permet une conception d'écran dynamique et flexible. La possibilité d'associer une propriété à une autre propriété est appelée 'liaison de données'.

Lors de la description de la liaison de données, les propriétés à définir et leurs propriétés associées sont appelées respectivement 'Cible de liaison' et 'Source de liaison'.

Remarque : la prise en charge de la liaison de données dépend de chaque propriété. Vous pouvez vérifier les prises en charge de la liaison de données dans la section 'Prise en charge de la liaison de données :' dans les informations de chaque propriété.

Hide Show

1. Cas d'utilisation de la liaison de données
2. Types de sources de liaison
3. 'Direction' de la liaison de données
4. Convertit la valeur d'une source de liaison (convertisseur)

## Cas d'utilisation de la liaison de données

À titre d'exemple de liaison de données, une propriété Affichage de la date/heure [Valeur actuelle] est associée à une propriété qui contient la date/l'heure de l'afficheur. Dans ce cas, la propriété [Valeur actuelle] est la cible de liaison et la propriété contenant la date et l'heure est la source de liaison.

Sur l'afficheur, l'affichage de la date/heure indique la date et l'heure de l'afficheur. La modification d'une valeur dans l'affichage de la date/heure peut également modifier la date et l'heure de l'afficheur.

1. Dans les propriétés [Affichage de date/heure], cliquez sur l'icône carrée (appelée 'Marqueur de propriété') à côté de [Valeur actuelle] et sélectionnez [Cible].
2. Dans le sélecteur de propriété, sélectionnez la propriété Source de liaison. Sélectionnez 'Target01' dans [Objet source], puis sélectionnez 'DateAndTime.DateTime' dans [Propriété source].
3. Cliquez sur [OK]. La propriété source apparaît dans le champ [Valeur actuelle].
4. Sélectionnez [Bidirectionnel] dans [Sens].

Lorsque vous configurez la liaison de données, la source de liaison associée à une cible de liaison s'affiche sous la forme d'une chaîne délimitée par un point comme suit.

Objet |
Variable |

a. Objet source

b. Propriété source

## Types de sources de liaison

Les sources de liaison sont classées par utilisation. Lorsque vous configurez la source de liaison, vous sélectionnez également le type en premier. Voici une illustration de l'utilisation de chaque type.

Type | Utilisation
[ Alarme] | Spécifiez les propriétés des paramètres d'alarme courants, des groupes d'alarmes, des alarmes et des journaux d'opérations.
[ Variable] | Spécifiez la variable et ses propriétés.
[ Variable locale] | Spécifiez la variable locale et ses propriétés.
[ Objets graphiques] | Spécifiez les propriétés des écrans, du contenu, des objets de mise en page, des formes et des pièces.
[ Cible] | Spécifiez les propriétés des paramètres cibles.
[ Équipement] | Spécifiez les propriétés des paramètres d'équipement.
[ Recette] | Spécifiez les propriétés des commandes de recette, des familles de recettes, des groupes de recettes, des recettes et des données de recette.
[ Texte de la table de langues] | Spécifiez l'ID de texte de la langue.
[ ID de la table de langues] | Spécifiez indirectement l'ID de texte de la langue en sélectionnant une variable.
[ ID local de la table des langues] | Spécifiez indirectement l'ID local du texte de langue en sélectionnant une variable locale.

## 'Direction' de la liaison de données

La liaison de données vous permet de choisir la direction dans laquelle les valeurs de propriété sont reflétées entre la cible de liaison et la source de liaison.

Direction | Description
[Bidirectionnel] | La valeur est reflétée dans les deux sens entre la cible de liaison et la source de liaison.
[Unidirectionnel] | La valeur est reflétée de la source de liaison vers la cible de liaison, mais la valeur n'est pas reflétée de la cible de liaison vers la source de liaison. Remarque : Décochez la case si l'objet Cible de liaison possède la propriété [Activer le mode de saisie]. Si la case est cochée, une erreur s'affiche.

Définissez la direction dans la fenêtre de sélection de propriétés dans laquelle vous sélectionnez la source de liaison.

## Convertit la valeur d'une source de liaison (convertisseur)

Le convertisseur vous permet de convertir la valeur de la source de liaison pour refléter la cible de liaison par n'importe quelle règle. Par exemple, si vous utilisez un convertisseur d'échelle qui convertit une valeur de source de liaison en 1/100e, si 500 est saisi dans la source de liaison, la cible de liaison reflétera 5.

Le convertisseur d'expression et le convertisseur de plage ne prennent en charge que [Unidirectionnel] dans la [Sens].

Remarque : Pour plus d'informations sur le convertisseur, reportez-vous à ce qui suit.
Types de convertisseurs