# Acquittement de l’historique des alarmes

Plusieurs opérations sont disponibles, par exemple, l'acquittement et l'effacement de l'alarme sélectionnée.

## Exemple d'opération

## Configuration du flux de travail

1. Ajouter des variables
2. Ajouter des groupes d'alarmes
3. Ajouter des alarmes
4. Configurer des composants
5. Configurer des scripts

## Ajouter des variables

### Explorateur de projets : [Variables] ➞ [Toutes les variables]

Ajoutez les variables suivantes.

#### Propriétés de variable :

[Nom] | [Type de données]
Var1 | [BOOL]
Var2 | [INT]
Var3 | [BOOL]
Var4 | [BOOL]
Var5 | [BOOL]
Var6 | [BOOL]
Var7 | [BOOL]

## Ajouter des groupes d'alarmes

### Explorateur de projets : [Alarme/Événements] ➞ [Toutes les alarmes]

Ajoutez le groupe d'alarmes.

#### Propriétés du groupe d'alarmes (AlarmGroup1) :

Valeur par défaut

## Ajouter des alarmes

### Explorateur de projets : [AlarmGroup1] ➞ [Alarme booléenne]

Ajoutez les alarmes BOOL suivantes.

#### Propriétés de l'alarme booléenne :

Ligne | Onglet | Propriété | Valeur
1 | [Basique] | [Type d'alarme] | [HautHaut]
[Condition de déclenchement] |
[Variable] | [Variable] [Nom] : Var1
[Message] | Anomalie de pression.
2 | [Basique] | [Type d'alarme] | [HautHaut]
[Condition de déclenchement] |
[Variable] | [Variable] [Nom] : Var3
[Message] | Réservoir A arrêté
3 | [Basique] | [Type d'alarme] | [HautHaut]
[Condition de déclenchement] |
[Variable] | [Variable] [Nom] : Var4
[Message] | Réservoir B arrêté
4 | [Basique] | [Type d'alarme] | [HautHaut]
[Condition de déclenchement] |
[Variable] | [Variable] [Nom] : Var5
[Message] | Ligne1 - Erreur
5 | [Basique] | [Type d'alarme] | [HautHaut]
[Condition de déclenchement] |
[Variable] | [Variable] [Nom] : Var6
[Message] | Ligne2 - Erreur
6 | [Basique] | [Type d'alarme] | [HautHaut]
[Condition de déclenchement] |
[Variable] | [Variable] [Nom] : Var7
[Message] | Vérifier le câblage.

### Explorateur de projets : [AlarmGroup1] ➞ [Alarme de niveau]

Ajoutez l'alarme NIVEAU suivante.

#### Propriétés de l'alarme de niveau :

Ligne | Tabulation | Propriété | Valeur
1 | [Basique] | [Message] | Anomalie de température.
[Type d'alarme] | [Haut]
[Valeur] | 80
[Bande morte] | 0
[Variable] | [Variable] [Nom] : Var2

## Configurer des composants

### Explorateur de projets : [Conception d'écran] ➞ [Écrans] ➞ [Screen1]

Faites glisser et déposez l'objet suivant de la [Bibliothèque d'objets] vers l'écran.

#### Objet Résumé d'alarmes (Nom : Propriétés AlarmSummary1) : A-1

Onglet | Sous-onglet | Propriété | Valeur
[Fonction] | [Basique] | [Groupe d'alarmes] | AlarmGroup1
[Trier] | [Colonne] | [Date]
[Ordre] | [DESC]

#### Propriétés de l'objet de commutateur (Nom : Switch1) : B-1

Valeur par défaut.

#### Propriétés de l'objet de commutateur (Nom : Switch2) : B-2

Valeur par défaut.

#### Propriétés de l'objet de commutateur (Nom : Switch3) : B-3

Valeur par défaut.

#### Propriétés de l'objet de commutateur (Nom : Switch4) : B-4

Valeur par défaut.

#### Propriétés de l'objet de commutateur (Nom : Switch5) : B-5

Valeur par défaut.

#### Propriétés de l'objet de commutateur (Nom : Switch6) : B-6

Valeur par défaut.

#### Propriétés de l'objet de commutateur (Nom : Switch7) : B-7

Valeur par défaut.

#### Propriétés de l'objet de commutateur (Nom : Switch8) : B-8

Valeur par défaut.

## Configurer des scripts

### Explorateur de projets : [Conception d'écran] ➞ [Écrans] ➞ [Screen1]

Définissez le script suivant sur l'objet.

Dans la [Bibliothèque d'objets], faites glisser et déposez le script dans l'éditeur de scripts.

### Sommaire de l'alarme

#### Script de l'objet de commutateur (Nom : Switch1) : B-1 Acknowledge

#### Script de l'objet de commutateur (Nom : Switch2) : B-2 Delete

#### Script de l'objet de commutateur (Nom : Switch3) : B-3 SetHideFlag

Légende | Bloc
1 | [Triggers] ➞ [Toucher] ➞ [Toucher]
2 | [Valeurs] ➞ [Objet d'écran]
3 | [Opérations] ➞ [Fonctions IHM] ➞ [Sommaire de l'alarme]

### Groupe d'alarmes

#### Script de l'objet de commutateur (Nom : Switch4) : B-4 Acknowledge

###

#### Script de l'objet de commutateur (Nom : Switch5) : B-5 Delete

###

#### Script de l'objet de commutateur (Nom : Switch6) : -6 SetHideFlag

###

#### Script de l'objet de commutateur (Nom : Switch7) : -7 ResetHideFlag

###

#### Script de l'objet de commutateur (Nom : Switch8) : B-8 DeleteHiddenFlag

Légende | Bloc
1 | [Triggers] ➞ [Toucher] ➞ [Toucher]
2 | [Valeurs] ➞ [Objet d'écran]
3 | [Opérations] ➞ [Fonctions IHM] ➞ [Groupe d'alarmes]