# Utilisation des paramètres des fonctions Web

Exportez ou régénérez le certificat SSL.

Remarque :

- Les paramètres ne sont pas visibles lorsque la propriété Target01 [Paramètres de fonction Web] - [Communication chiffrée] est désactivée dans le logiciel d'édition d'écran.
- Pour plus d'informations sur les modèles prenant en charge HTTPS/WSS, reportez-vous à ce qui suit.
  Liste des modèles et fonctions pris en charge

### Pour exporter le certificat SSL :

1. Sur l'afficheur, ouvrez l'écran Configuration du matériel.
2. À droite du champ [[Web Function Setting]], appuyez sur les points de suspension [...] pour afficher le statut du certificat SSL.
3. À droite du champ [[Web Function Certificate]], appuyez sur les points de suspension [...] pour confirmer que le certificat est valide et appuyez sur [Export].
4. Le certificat est exporté vers l'emplacement spécifié dans [Certificat d'exportation] - [Stockage des données] et [Nom du dossier] dans le logiciel d'édition d'écran. Le fichier de certificat exporté s'appelle 'BLUEWebFunction.crt' et est au format PEM.

### Pour générer le certificat SSL :

1. Sur l'afficheur, ouvrez l'écran Configuration du matériel.
2. À droite du champ [[Web Function Setting]], appuyez sur les points de suspension [...] pour afficher le statut du certificat SSL.
3. À droite du champ [Web Function Certificate], appuyez sur les points de suspension [...].
4. Sous [Allow Certificate Regeneration], appuyez sur [Enable].
5. Sous [Regenerate Certificate], appuyez [Generate and Reboot] pour régénérer le certificat et redémarrer le runtime.