# Qu'est-ce que la simulation ?

La simulation vous permet d'exécuter le projet sur un PC avant de le transférer vers l'afficheur.

Masquer Afficher

1. Type de simulation
2. Procédure
3. Fonctions disponibles dans la fenêtre de simulation
4. Notes sur le comportement de la simulation
5. Fonctions non prises en charge dans la simulation

## Type de simulation

Il existe deux types de simulation.

Type | Description
[Simuler l'équipement] | Vous pouvez simuler l'afficheur sans connecter un appareil externe au PC. Les valeurs des variables externes s'affichent même si l'équipement externe n'est pas connecté au PC. Remarque : Pour connecter l'équipement externe au PC et simuler l'afficheur, utilisez [Simuler].
[Simuler] | Vous pouvez connecter l'équipement externe directement au PC, qui peut alors être utilisé pour simuler l'afficheur. Grâce à cette méthode, vous pouvez simuler la communication entre l'afficheur et l'équipement externe. Les valeurs des variables externes s’affichent même si l’équipement externe est connecté au PC. Remarque : Lors de la connexion d'un équipement externe au PC, veuillez utiliser les schémas de câble PC/AT décrits dans le manuel de connexion appareil/automate. Si l'équipement externe n'est pas connecté au PC, seules les valeurs des variables internes s'affichent. Les valeurs des variables externes ne s'affichent pas, et une erreur de système de communication est générée.

## Procédure

### [Simuler l'équipement]

Pour démarrer [Simuler l'équipement] :

Cliquez sur l'icône ou sur la liste déroulante située à côté de l'icône dans la barre d'outils de l'application, puis sélectionnez [Simuler l'équipement].

### [Simuler]

Pour démarrer [Simuler] :

Cliquez sur la liste déroulante située à côté de l'icône dans la barre d'outils de l'application, puis sélectionnez [Simuler].

## Fonctions disponibles dans la fenêtre de simulation

Type | Description
Modifier la taille de l'écran d'affichage | Lorsque vous utilisez le mode ajustement, vous pouvez modifier la taille de l'écran d'affichage en modifiant la taille de la fenêtre de simulation. Pour activer le mode Ajuster, appuyez sur la touche [CTRL] et cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre de simulation et sélectionnez [Ajuster à la fenêtre].
Capturer l'écran d'affichage | Vous pouvez copier la fenêtre de simulation vers le presse-papiers. Pour copier la fenêtre de simulation, appuyez sur la touche [CTRL] et cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre de simulation et sélectionnez [Copier vers le presse-papiers].
Exporter l'écran d'affichage comme un fichier image | Vous pouvez exporter la fenêtre de simulation comme fichier image. Pour exporter la fenêtre de simulation, appuyez sur la touche [CTRL] et cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre de simulation et sélectionnez [Exporter vers un fichier].

## Notes sur le comportement de la simulation

- La simulation s'arrête automatiquement après une période de 2 heures.
- Si vous importez/exportez des données depuis/vers le stockage USB ou la carte SD dans la simulation, les données sont enregistrées dans C:\USBStorage ou C:\SDCard. La destination du dossier dans la simulation est indépendante des paramètres cibles définis dans les propriétés [Dossier destination (Carte SD)] ou [Dossier destination (Stockage USB)].
- Si vous importez/exportez des données depuis/vers le stockage local dans la simulation, les données sont enregistrées dans C:\LocalStorage.

## Fonctions non prises en charge dans la simulation

La liste suivante présente les fonctions non prises en charge dans la simulation.

### Écran Configuration du matériel

- Les paramètres de date/heure ne fonctionnent pas.
- L'arrêt et le redémarrage de Runtime ne fonctionnent pas.

- Les paramètres Pro-face Connect ne s'affichent pas.

- Le transfert et le téléchargement du projet ne fonctionnent pas.
- Le paramètre d'étalonnage ne s'affiche pas.
- Le paramètre de luminosité ne fonctionne pas.
- Les paramètres Ethernet ne fonctionnent pas. Les adresses IP réservées sont affichées.
- Les paramètres de vitesse de scrutation ne fonctionnent pas dans [Simuler l'équipement]. (Ils fonctionnent dans [Simuler])

### Scripts d'opération

- L'opération [Application d'exécution] ne fonctionne pas.
- L'opération [Équipement externe] ne fonctionne pas.
- L'opération [Lancer l'application] ne fonctionne pas.
- L'opération [Auto-téléchargement] ne fonctionne pas.

Important : L'opération [Lancer l'application] peut augmenter le risque potentiel d'exécuter des fichiers/commandes/scripts involontaires si l'application à lancer est modifiée/remplacée. Pour protéger votre système, elle ne fonctionne pas en simulation.

Propriétés de la cible

Target.USBStorage.Status and Target.SDcard.Status sont toujours désactivées.

### Lecteur de code à barres USB

- Même si le lecteur de code à barres USB n'est pas configuré, si l'objet est en état d'entrée et que les données sont lues avec le lecteur de code à barres USB, les données lues seront entrées dans l'objet.

### Ajouter et supprimer des utilisateurs

Le nombre maximum d'utilisateurs par groupe et le nombre maximum de groupes d'utilisateurs sont les mêmes que pour l'utilisation de PC/AT.

- Nombre maximum de groupes d'utilisateurs : 20
- Nombre maximum d'utilisateurs par groupe : 200

### Web Viewer

À l'aide de la simulation, vous pouvez tester vos clients Web Viewer car Web Viewer fonctionne de la même manière en simulation qu'au moment de l'exécution. Les seules différences sont :

- L'écran de configuration matérielle lors de la simulation n'affiche pas le bouton Web Viewer.

Remarque : Si vous souhaitez utiliser une application cliente Web Viewer sur le même PC que celui où la simulation est exécutée, saisissez l'URL de Web Viewer comme indiqué ci-dessous.
http://localhost:<port number>/webviewer/index.html
ou
http://127.0.0.1:<port number>/webviewer/index.html