# Propriétés (Groupe de journalisations)

[Nombre max. d'enregistrements] 'DataLogging.(Nom du groupe de journalisation).MaxRecord'
Définissez la quantité de données de journalisation à enregistrer. Lorsque les données de journalisation dépassent la valeur définie, le processus spécifié par le champ [Opération lorsque [Enregistrer dans] est Plein] est exécuté. Plage de valeurs de configuration : 0 - 2147483647
Remarque : La quantité de données de journalisation que vous pouvez enregistrer dépend de la capacité de l'emplacement d'enregistrement. Pour plus d'informations sur la taille des données de journalisation, reportez-vous à ce qui suit. Calcul de la taille des données à enregistrer Pour un guide sur la valeur de [Nombre max. d'enregistrements], reportez-vous à ce qui suit. Conditions pour recueillir les données Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. DataLogging.(Nom du groupe de journalisation).MaxRecord Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[Type de condition]
Sélectionnez la condition de collecte des données de journalisation : - [Changement de valeur] : les données de journalisation sont recueillies en cas de modification de la valeur de la variable. - [Périodique] : les données d'enregistrement sont recueillies périodiquement. - [Script] : les données de journalisation sont recueillies lorsque l'opération [Journalisation des données] est exécutée.
Remarque : pour plus d'informations sur la [Journalisation des données], voir ci-dessous. Journalisation des données

Lors de la sélection de [Changement de valeur] dans [Type de condition]Lors de la sélection de [Changement de valeur] dans [Type de condition]

[Condition d'exécution]
Sélectionnez la condition d'exécution de la collecte des données de journalisation : - [Activé] : les données de journalisation sont recueillies lorsque la valeur de la variable de type BOOL définie comme [Variable de déclenchement] s'active. - [Désactivé] : les données de journalisation sont recueillies lorsque la valeur de la variable de type BOOL définie comme [Variable de déclenchement] se désactive. - [À la modification] : les données de journalisation sont recueillies en cas de modification de la valeur de la variable définie comme [Variable de déclenchement].

[Variable de déclenchement]
Définissez la variable qui contrôle la collecte des données de journalisation. Cliquez sur le marqueur de propriété et sélectionnez [Variable].
Prise en charge de la liaison des données : Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Variable] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

Lors de la sélection de [Périodique] dans [Type de condition]Lors de la sélection de [Périodique] dans [Type de condition]

[Fréquence]
Définissez la fréquence à laquelle les données d'enregistrement sont recueillies. Plage de valeurs de configuration : 1 - 100

[Unités]
Sélectionnez l'unité de fréquence de collecte des données de journalisation. -[sec] -[Min] -[Heures] -[100ms]

[Verrouillage]
Définissez une variable de type BOOL pour arrêter la collecte des données de journalisation. Lorsque la valeur de la variable est activée, arrête la collecte des données de journalisation. Cliquez sur le marqueur de propriété et sélectionnez [Variable].
Prise en charge de la liaison des données : Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Variable] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[Exporter les données]

[Activer]
Enregistre les données d'enregistrement sur l'afficheur dans un fichier.
Remarque : pour plus d'informations sur l'exportation et l'importation, reportez-vous à ce qui suit. Exportation et importation des paramètres et des données de journalisation

[Stockage des données]
Sélectionnez l'emplacement du fichier d'exportation parmi les suivants. -[Stockage local] -[Carte SD] -[Stockage USB]
Remarque : Le stockage qui peut être sélectionné pour [Stockage des données] dépend du modèle de l'afficheur. Lors de l'utilisation d'un équipement Série SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise), Série IPC ou PC/AT, le simple fait de sélectionner [Carte SD] ou [Stockage USB] ne permet PAS de stocker le fichier d'exportation dans la carte SD ou la stockage USB insérée dans l'afficheur. Pour enregistrer le fichier d'exportation sur la carte SD ou le stockage USB, spécifiez le dossier de destination dans la propriété [Dossier destination (carte SD)] ou [Dossier destination (stockage USB)] de la cible. Fenêtre de propriété [Target01] > onglet [Fonction] > onglet [Options] > [Préférences] Propriétés (Target01)

[Ajouter la date/l'heure]
À la fin du nom de fichier de l'exportation, ajoutez la date et l'heure de l'exportation. Exemple : Si la date et l'heure d'exportation sont 2016/10/31 et 22:43:45, le fichier d'exportation est enregistré sous '20161031PM104345.TXT'.
Remarque : Remarque : Les formats de date et d'heure dépendent des paramètres [Format de date] et [Format d'heure]. Fenêtre de propriétés [Cible01]> onglet [Fonction] > onglet [Options] > [Exporter] Pour en savoir plus, consultez ce qui suit. [Format de date] [Format d'heure] Si la case [Ajouter la date/l'heure] est décochée et qu'un fichier portant le nom du fichier d'exportation existe déjà, le fichier d'exportation existant est remplacé par le nouveau fichier d'exportation.

[Détecter les modifications]
Détecte les modifications apportées au fichier exporté. Utilisez l'outil de validation de fichier d'exportation pour détecter les modifications.
Lorsque [Détecter la modification] est activé, une chaîne alphanumérique est ajoutée à la première ligne du fichier exporté. Cette chaîne est utilisée par l'outil de validation d'exportation pour détecter les modifications apportées aux données du fichier. Lorsque vous utilisez l'outil de validation d'exportation, n'effacez ni ne modifiez pas cette chaîne. Pour plus d'informations sur l'outil de validation d'exportation, reportez-vous à ce qui suit. Vérification des modifications dans le fichier d'exportation

[Nom du dossier] '(Nom du groupe de journalisation).ExportData.FolderName'
Définissez le nom du dossier. (Exemple : \Journal) Vous pouvez utiliser un maximum de 256 caractères, à l'exclusion des symboles suivants, pour le nom du dossier. : ; | , * ? " < > /
Remarque : Sur l' Série IPC, pour utiliser une langue spécifique pour les noms de dossier et de fichier, configurez-la dans [Panneau de configuration] > [Modifier les paramètres régionaux du système]. Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. (Nom du groupe de journalisation).ExportData.FolderName Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Variable] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[Nom du fichier] '(Nom du groupe de journalisation).ExportData.OutputFileName'
Définissez le nom du fichier exporté. (Exemple : DonnéesJournal) Vous pouvez utiliser un maximum de 256 caractères, à l'exclusion des symboles suivants, pour le nom du fichier. : ; | , * ? " \ /
Remarque : Sur l' Série IPC, pour utiliser une langue spécifique pour les noms de dossier et de fichier, configurez-la dans [Panneau de configuration] > [Modifier les paramètres régionaux du système]. Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. (Nom du groupe de journalisation).ExportData.OutputFileName Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Variable] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[État de l'exportation]

[Activer]
Vous pouvez stocker l'état d'enregistrement du fichier d'exportation ou l'état d'erreur dans une variable.

[État de l’enregistrement] '(Nom du groupe de journalisation).ExportStatus.SaveStatus'
Définissez une variable entière pour stocker l'état de début et de fin du processus d'exportation. À partir du marqueur de propriété, sélectionnez [Variable].
Lors de l'exportation, les éléments suivants sont stockés dans l'état d'enregistrement. (1) Bit d'exportation (2) Bit d'achèvement Le chronogramme de l'état d'enregistrement est le suivant. A : L'utilisateur lance l'exportation B : Exportation terminée C : L'utilisateur efface les valeurs dans les variables Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. (Nom du groupe de journalisation).ExportStatus.SaveStatus Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Variable] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[État d’erreur] '(Nom du groupe de journalisation).ExportStatus.ErrorStatus'
Définissez une variable entière pour stocker le résultat du processus d'exportation. À partir du marqueur de propriété, sélectionnez [Variable].
Lorsque le bit de fin (position du bit : 1) de la variable spécifiée dans le champ [État de l'enregistrement] est activé, les résultats suivants apparaissent dans l'état d'erreur. 0 : Les données sont exportées avec succès. 1 : Aucun stockage externe, 3 : Espace disque insuffisant. 4 : Erreur d'ouverture/écriture de fichier. Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. (Nom du groupe de journalisation).ExportStatus.ErrorStatus Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Variable] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données