# Changement de message selon le changement d'une valeur d'adresse de mot

En réponse à un changement de valeur d'adresse de mot, le message affiché change.

## Exemple d'opération

## Configuration du flux de travail

1. Ajouter des variables
2. Ajouter une table de langues
3. Configurer des composants

## Ajouter des variables

### Explorateur de projets : [Variables] ➞ [Toutes les variables]

Ajoutez la ou les variables ci-dessous.

#### Propriétés de variable :

[Nom] | [Type de données] | [Source] | [Adresse de l'équipement]
Var1 | [INT] | [Schneider Modbus Serial Equipment] | 400001

## Ajouter des tables de langues

### Explorateur de projets : [Table de langues] ➞ [Toutes les langues]

Ajoutez la ou les tables de langues et le texte ci-dessous.

#### Définissez le texte dans la ou les tables de langues :

Non | 1 Table1 (English_Gothic)
1 | Stop
2 | Ready
3 | Running
4 | Error

## Configurer des composants

### Explorateur de projets : [Conception d'écran] ➞ [Écran] ➞ [Screen1]

Faites glisser et déposez les objets suivants de la [Bibliothèque d'objets] vers l'écran.

#### Propriétés de l'objet d'affichage numérique (Nom : NumericDisplay1) : A-1

Tabulation | Sous-onglet | Propriété | Valeur
[Fonction] | [De base] | [Valeur actuelle] | [Variable] [Nom] : Var1

#### Propriétés de l'objet de zone de texte (Nom : TextBox1) : B-1

Onglet | Sous-onglet | Propriété | Valeur
[Forme] | [Texte] | [Texte] | [ID de la table de langues] [Nom] : Var1