# Enregistrement des valeurs de variable (variables persistantes)

Activez l'option [Persistante] dans les variables internes pour enregistrer les valeurs de variable dans la mémoire de sauvegarde (SRAM) pour que lorsque l'afficheur soit redémarré, la valeur de variable est conservée.

Remarque :

- Le nombre de variables pour lesquelles vous pouvez configurer l'option [Persistante] dépend de l'espace disponible dans la mémoire de sauvegarde (SRAM). Pour vérifier la zone de données requise pour conserver les valeurs de variable, voir ci-dessous.
  Calcul de la taille des données à enregistrer

- Peu importe la configuration [Persistante], les valeurs de variable sont réinitialisées à la [Valeur initiale] chaque fois que le projet est transféré.

- Vous ne pouvez pas activer l'option [Persistante] pour les variables externes.

(Exemple)

Persistante ON, Valeur initiale 0

1. La valeur initiale au démarrage de l'exécution est la valeur définie dans l'éditeur.
2. Vous pouvez modifier la valeur dans l'afficheur.

3. L'afficheur s'arrête.

4. Lorsque l'afficheur est redémarré, la dernière valeur définie avant l'arrêt de l'afficheur s'affiche.

## Paramètres dans le logiciel d'édition d'écrans

### Variable

[Valeur initiale] | [Persistante]
0 |