# À propos de la configuration du matériel

La configuration matérielle fournit un accès aux paramètres système et à d’autres fonctions.

Avant d’utiliser l’afficheur, définissez d’abord ses paramètres dans la configuration matérielle.

Afficher la configuration matérielle

Liste de configurations

## Afficher la configuration matérielle

Il y a deux façons pour afficher l’écran Configuration matérielle.

### Affichage à l’aide de gestes tactiles

Dans un délai de 0,5 seconde, touchez le coin supérieur droit, puis le coin inférieur gauche, ou le coin supérieur gauche et le coin inférieur droit (dans une zone de 40 pixels) de l’écran.

Remarque :

- Lors de l’utilisation du Série SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise) ou de Série l'IPC , vous devez toucher le coin supérieur droit, puis le coin inférieur gauche, ou le coin supérieur gauche, puis le coin inférieur droit dans un délai de 5 secondes.

- Lorsque vous définissez le [Niveau de sécurité] dans le logiciel d’édition d’écrans, seuls les utilisateurs qui satisfont au niveau de sécurité spécifié peuvent utiliser les gestes tactiles pour afficher l’écran Configuration matérielle. Si vous utilisez les gestes tactiles pour tenter de saisir la configuration matérielle et que le niveau de sécurité n’est pas assez élevé, une boîte de message apparaît dans laquelle vous pouvez vous connecter sous un autre compte d’utilisateur.
  Lorsque le [Niveau de sécurité] de la configuration matérielle est défini sur 0, toute personne peut accéder à la configuration matérielle.

- Dans le logiciel d’édition d’écrans, si l’option [Afficher la configuration matérielle] est désactivée, vous ne pouvez pas utiliser les gestes tactiles pour afficher l’écran Configuration matérielle. Pour pouvoir afficher l’écran Configuration matérielle dans cet état, dessinez un objet de configuration matérielle sur un écran ou un contenu. Sans la possibilité d’afficher l’écran Configuration matérielle, vous ne pourriez peut-être pas exécuter le transfert par Ethernet.
  (Pour exécuter le transfert par Ethernet, des opérations sont nécessaires à la fois dans le logiciel d’édition d’écrans et sur l’écran Configuration matérielle.)

- Les paramètres [Afficher la configuration matérielle] et [Niveau de sécurité] s’applique uniquement lors de l’utilisation des gestes tactiles pour afficher l’écran Configuration matérielle. Ces paramètres ne s’appliquent pas aux objets de configuration matérielle sur un écran.

- Repérez les paramètres [Niveau de sécurité] et [Afficher la configuration matérielle] comme suit.

1. Dans la fenêtre Explorateur de projets, dans [Architecture du système], cliquez sur [Target01].
2. Dans la fenêtre Propriétés, accédez à l’onglet [Fonction] ➞ onglet [Options] ➞ [Préférences].
   Paramètres de cible

### Afficher avec un objet de configuration matérielle sur un écran

Vous ne pouvez accéder à l’écran Configuration matérielle que si vous dessinez un objet de configuration matérielle sur un écran.

## Liste de configurations

Le contenu disponible dans l’objet de configuration matérielle s’appelle l’écran de configuration matérielle.

Les paramètres et les opérations suivants sont disponibles dans l'écran de configuration matérielle.

- Réglage de l’horloge
- Désactivation du son émis lors d'un contact
- Étalonnage de l’écran tactile
- Réglage de la luminosité
- Configuration des paramètres Ethernet
- Configuration des connexions FTP
- Configuration des paramètres du serveur OPC UA
- Utilisation des paramètres des fonctions Web
- Configuration des Vitesses de scrutation
- Définition des paramètres de communication de l'équipement externe
- Retrait du stockage externe
- Confirmation des informations sur la version
- Téléchargement et téléversement du projet
- Arrêter et redémarrer Runtime
- Affichage du journal des opérations
- Affichage de l'erreur système
- Affichage du nombre de clients BLUE Web Viewer
- Configuration de Pro-face Connect

Remarque :

Lors de l'utilisation d'un équipement Série ST6000 2nd Gen

- Le bouton [Reboot and show System Settings] est disponible. Appuyez sur ce bouton pour accéder aux [System Settings]de l'afficheur.
- Pour régler l'horloge, étalonnez l'écran tactile ou configurez Pro-face Connect, allez aux [System Settings]. Pour plus d'informations sur les [System Settings], reportez-vous au manuel du matériel.
- Vous pouvez configurer les paramètres Ethernet dans l'écran de configuration matérielle ou dans les [System Settings].
- Le bouton [Reboot and show System Settings] n'est pas disponible dans les clients Web Viewer .