# Duplication des variables

Lors de la conception de votre projet, vous aimeriez peut-être plusieurs copies de variables semblables. Utilisez [Dupliquer] pour créer plusieurs copies d'une variable.

Remarque : les éléments de tableau, les éléments de structure et les variables de lien de symbole ne peuvent pas être dupliqués.

1. Dans la fenêtre [Explorateur de projets], accédez à [Variables] ➞ [Toutes les variables] pour afficher les variables dans le projet.
   Remarque : Lorsque vous dupliquez des variables locales, allez à l'écran ou au contenu et sélectionnez [Variables] dans la liste déroulante pour afficher les variables locales.
2. Sélectionnez la variable que vous voulez dupliquer.
3. À partir de la barre d'outils, cliquez sur l'icône Dupliquer pour ouvrir la boîte de dialogue [Dupliquer].
4. Configurez [Dupliquer les paramètres] et cliquez sur [Suivant].

   Propriété | Description
   [Nombre de duplications] | Spécifiez le nombre (1…500) de variables en double à créer.

5. Configurez [Adresse d'équipement/Incrément de la copie 1] et cliquez sur [Suivant]. Un tableau indique les paramètres [Adresse/Propriété source] dans la variable qui sera dupliquée.
   Remarque :
   - Si l'adresse de l'équipement est une valeur chaîne, comme un nom de symbole, la même adresse d'équipement est utilisée dans les variables en double.
   - Par exemple, les paramètres [Adresse d'équipement/Incrément de la copie 1] dans le tableau, voir ci-dessous.
     Exemples de paramètres Incrémenter l'adresse
   - Le paramètre d'incrémentation d'adresse n'est pas disponible pour la duplication des variables locales.
   - Dans la boîte de dialogue [Dupliquer], vous pouvez soit cliquer sur [Précédent] pour passer à l'écran précédent, soit cliquer sur [Recommencer] pour revenir à la boîte de dialogue initiale.

## Exemples de paramètres Incrémenter l'adresse

Nom de la variable | Type source | Adresse/Propriété source | Adresse d'équipement de la copie 1/Incrémenter | Copie 1 | Copie 2
Var1.Value | Interne | Var2.Value | Var+5.Value | Var 7.Value | Var 12.Value
Var100.Value | Schneider Modbus | 40001 | 40003 | 4000 3 | 4000 5

Remarque :

s'il faut créer des nouvelles variables à l'aide de la commande [Dupliquer], l'affichage qui suit les paramètres Incrémenter l'adresse indique les paramètres d'adresse d'équipement. Pour plus d'informations, voir ci-dessous.

Dupliquer les adresses de périphérique