# Changement de messages selon le changement d'une valeur d'adresse de mot (Plage)

Changement de messages selon la plage de valeurs de variable entière.

Message affiché | Plage de valeurs de variable
High | 50-99
Middle | 10-49
Low | 0-9
Out of Range | -1 ou moins, 100 ou plus

## Exemple d'opération

## Configuration du flux de travail

1. Ajouter des variables
2. Ajouter une table de langues
3. Ajouter un convertisseur
4. Configurer des composants

## Ajouter des variables

### Explorateur de projets : [Variables] ➞ [Toutes les variables]

Ajoutez la ou les variables suivantes.

#### Propriétés de variable :

[Nom] | [Type de données] | [Source] | [Adresse de l'équipement]
Var1 | [INT] | [Schneider Modbus Serial Equipment] | 400001

## Ajouter des tables de langues

### Explorateur de projets : [Table de langues] ➞ [Toutes les langues]

Ajoutez le ou les tableaux de langues et le ou les textes suivants.

#### Définissez le texte dans la ou les tables de langues :

Non | 1 Table1 (English_Gothic)
1 | High
2 | Middle
3 | Low
4 | Out of Range

## Ajouter un convertisseur

### Explorateur de projets : [Convertisseurs] ➞ [Convertisseurs définis par l'utilisateur]

Ajoutez le ou les convertisseurs suivants.

[Nom] | [Type]
Converter1 | [Plage]

#### Propriété Converter1 :

Onglet | Propriété | Valeur
[De base] | [Type de données (entrée)] | [Numérique]
[Type de données (sortie)] | [Texte linguistique]
[Plage] | 5
| [Plage 1] | [Données (Saisie)] | 99
[Opérateur] | >
[Données (Sortie)] | [Texte de la table de langues] [ID]: [4:Out of Range] (Hors plage)
[Plage 2] | [Données (Saisie)] | 49
[Opérateur] | >
[Données (Sortie)] | [Texte de la table de langues] [ID]: [1:High] (Haut)
[Plage 3] | [Données (Saisie)] | 9
[Opérateur] | >
[Données (Sortie)] | [Texte de la table de langues] [ID]: [2:Middle] (Milieu)
[Plage 4] | [Données (Saisie)] | 0
[Opérateur] | >=
[Données (Sortie)] | [Texte de la table de langues] [ID]: [3:Low] (Bas)
[Condition Else] | [Données (Sortie)] | [Texte de la table de langues] [ID]: [4:Out of Range] (Hors plage)

## Configurer des composants

### Explorateur de projets : [Conception d'écran] ➞ [Écran] ➞ [Screen1]

Faites glisser et déposez les objets suivants de la [Bibliothèque d'objets] vers l'écran.

#### Propriétés de l'objet d'affichage numérique (Nom : NumericDisplay1) : A-1

Onglet | Sous-onglet | Propriété | Valeur
[Fonction] | [De base] | [Valeur actuelle] | [Variable] [Nom] : Var1

#### Propriétés de l'objet de zone de texte (Nom : TextBox1) : B-1

Onglet | Sous-onglet | Propriété | Valeur
[Forme] | [Texte] | [Texte] | [ID de la table de langues] [Nom] : Var1 [Convertisseur] : [Convertisseurs définis par l'utilisateur] [Converter1]