# Exportation des données journalisées

Vous pouvez exporter les données journalisées vers un stockage externe.

## Exemple d'opération

## Configuration du flux de travail

1. Ajouter des variables
2. Ajouter un groupe de journalisations
3. Affectation des variables
4. Configurer des composants
5. Configurer des scripts

## Ajouter des variables

### Explorateur de projets : [Variables] ➞ [Toutes les variables]

Ajoutez les variables suivantes.

#### Propriétés de variable :

[Nom] | [Type de données] | [Source] | [Adresse de l'équipement]
Var1 | [INT] | ‘Équipement série Schneider Modbus’ | 400005
Var2 | [INT] | 400030
Var3 | [INT] | 400031
Var4 | [BOOL] | (Tout) | (Tout)

## Ajouter un groupe de journalisations

### Explorateur de projets : [Journalisation] ➞ [Toutes les journalisations]

#### Propriétés [Toutes les journalisations] :

Onglet | Propriété | Valeur
[De base] | [Nombre max. d'enregistrements] | 300

### Explorateur de projets : ➞ [Toutes les journalisations]

Ajoutez le groupe de journalisations suivant.

[Nom]
LoggingGroup1

#### Propriétés du Groupe de journalisations (Nom : LoggingGroup1) :

Onglet | Propriété | Valeur
[De base] | [Type de condition] | [Changement de valeur]
[Condition d'exécution] | [ACTIVÉ]
[Variable de déclenchement] | [Variable] [Nom] : Var4
[Exporter les données] |
[Écrire les données dans] | [Stockage USB]
[Nom du dossier] | \LoggingGroup
[Nom du fichier] | LoggingGroup1

## Affectation des variables

### Explorateur de projets : [LoggingGroup1]

Affectez les variables suivantes.

#### Propriétés du groupe de journalisations1 :

[Nom de la variable]
Var1
Var2
Var3

## Configurer des composants

### Explorateur de projets : [Conception d'écran] ➞ [Écran] ➞ [Screen1]

Faites glisser et déposez les objets suivants de la [Bibliothèque d'objets] vers l'écran.

#### Propriétés de l'objet de commutateur (Nom : Switch1) :

Valeur par défaut.

## Configurer des scripts

### Explorateur de projets : [Screen1]

Définissez le script suivant sur l'objet.

Dans la [Bibliothèque d'objets], faites glisser et déposez le script dans l'éditeur de scripts.

#### Objet de commutateur (Nom : Switch1) :

Légende | Bloc
1 | [Triggers] ➞ [Touch] ➞ [Touch]
2 | [Values] ➞ [Screen Object]
3 | [Operations] ➞ [HMI Functions] ➞ [Export Log Data]