# Conserver les données d'exécution après le transfert

Lorsque les informations utilisateur et les paramètres Ethernet de l'afficheur ne correspondent pas au logiciel d'édition d'écran, vous pouvez choisir de conserver les données d'exécution ou de les écraser lors d'une opération de transfert.

Lors d'une opération de transfert Ethernet ou USB, lorsque les paramètres d'alarme, d'enregistrement des données ou d'enregistrement des opérations de l'afficheur correspondent à ceux du logiciel d'édition d'écran, vous pouvez choisir de conserver ou d'effacer les données relatives à la durée d'exécution.

Remarque : pour plus d'informations sur les modèles qui prennent en charge cette fonction, voir ci-dessous.
Liste des modèles et fonctions pris en charge

## Lors de l'utilisation du transfert par Ethernet ou USB

La boîte de dialogue [Gestionnaire de téléchargement] s'affiche lors du processus de transfert. Pour chaque élément, choisissez de conserver les données d'exécution, de les écraser ou de les effacer.

Sécurité :

Vous pouvez conserver ou écraser les éléments suivants lorsque les informations sur l'utilisateur ne correspondent pas entre le logiciel d'édition d'écran et l'exécution.

[Gestion des utilisateurs]

Valeur des données :

Vous pouvez conserver ou effacer les données de journalisation applicables lorsque tous les éléments suivants correspondent entre le logiciel d'édition d'écran et l'exécution.

- La version du logiciel d'édition d'écran et la version de Runtime sont identiques

- Le fichier du projet est le même, quel que soit le contenu modifié

- Les réglages des alarmes, des données d'enregistrement et du journal des opérations sont les mêmes

- Les paramètres du périphérique externe sont les mêmes (s'applique uniquement aux données du journal des alarmes)

[Données de journalisation]

[Données du journal des alarmes]

[Données du journal des opérations]

Remarque : si vous choisissez de conserver les paramètres du journal des opérations, les journaux enregistrés dans le passé sont conservés. Par conséquent, si vous transférez un autre projet, les journaux du passé peuvent ne pas correspondre au contenu du projet.

Exemple :

Transférer un projet qui n'a pas de commutateur1 même si les données du journal des opérations concernant le commutateur1 sont conservées.

Données de configuration :

Vous pouvez conserver ou remplacer les éléments suivants lorsque les paramètres Ethernet ne correspondent pas entre le logiciel d'édition d'écran et l'exécution. Lorsque vous utilisez les équipements Série ST6000, Série ST6000 2nd Gen, et Série STM6000, vous pouvez conserver ou effacer la mémoire locale.

[Ethernet1]

[Ethernet2]

[Stockage local]

Remarque :

- Si un élément ne peut pas être conservé, l'option [Conserver] est grisée.
- Pour conserver toutes les données d'exécution, sélectionnez [Toutes les données].

## Lors de l'utilisation du transfert du système de fichiers

À la différence des opérations de transfert par Ethernet et USB, les transfert par système de fichiers nécessite la définition de certaines propriétés dans le logiciel d'édition d'écrans. Dans les paramètres par défaut, lorsque vous exécutez l'opération de transfert du système de fichiers, même si les données d'exécution ne correspondent pas au logiciel d'édition d'écran, les données d'exécution sont conservées. Si vous souhaitez écraser les données d'exécution, modifiez les paramètres suivants :

1. Dans la fenêtre Explorateur de projets, accédez à [Architecture du système] et cliquez sur [Target01].
2. Dans la fenêtre Propriétés, accédez à l'onglet [Avancé] ➞ onglet [Paramètres] ➞ [Préférences], puis dans [Conserver les données d'exécution pour le téléchargement du fichier système], décochez les cases [Gestion des utilisateurs] (information utilisateur) et [Paramètres Ethernet].
3. Exécutez l'opération de transfert du système de fichiers. L'afficheur est maintenant configuré pour écraser ses données d'exécution pendant le transfert.
4. La prochaine fois que vous exécutez l'opération de transfert du système de fichiers, si les données d'exécution ne correspondent pas à celles dans le logiciel d'édition d'écran, les données d'exécution sont écrasées.

Remarque :

- Même si vous configurez un projet pour conserver les paramètres de gestion d'utilisateurs et Ethernet, parfois les données d'exécution ne peuvent pas être conservées pendant le transfert. Dans ces cas, cochez la case Boîte de dialogue de confirmation pour confirmer comment traiter les données d'exécution.
- Vous pouvez modifier les paramètres [Gestion des utilisateurs], [Paramètres Ethernet] et [Boîte de dialogue de confirmation] sur l'afficheur aussi.
- Les informations utilisateur sont conservées si vous effectuez un transfert par câble Ethernet ou USB d'un projet et mettez à jour la version d'exécution de 3.2 ou version ultérieure vers 3.1 SP1B ou version antérieure. Cependant, les informations utilisateur sont effacées si vous effectuez un transfert de système de fichiers d'un projet et mettez à jour le runtime de 3.1 SP1B ou version antérieure à 3.2 ou version ultérieure.
- Les données d'alarme, les données d'enregistrement et le journal des opérations ne peuvent pas être conservés.