# Réglage de l’horloge

Vous pouvez définir la date et l'heure à afficher sur l'afficheur.

Cette section explique comment configurer la date et l'heure, le fuseau horaire et l'heure d'été.

Remarque :

- Pour régler l'horloge sur l'équipement Série SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise), Série IPC ou PC/AT, connectez-vous au système d'exploitation sous un compte d'utilisateur ayant des droits d'administrateur.
- Lors de l'utilisation d'un équipement Série SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise), Série IPC ou PC/AT, vous ne pouvez pas modifier le paramètre du fuseau horaire ou de l'heure d'été.
  Faites ces changements à l'aide des [Paramètres de date et d'heure].

- Lorsque vous utilisez l'équipement Série ST6000 2nd Gen, accédez aux [System Settings] de l'afficheur pour modifier les réglages de la date et de l'heure, du fuseau horaire ou de l'heure d'été. Dans l'écran Configuration matérielle, appuyez sur le bouton [Reboot and show System Settings] pour accéder aux [System Settings].
- Lors de la modification des paramètres d'horloge sur l'afficheur, selon le moment, certaines fonctions qui utilisent l'horloge pourraient être affectées.
  Les données de journalisation et d'alarme apparaissent non valides si les données ne sont pas dans l'ordre chronologique avant et après la modification de l'horloge.
  De plus, si vous affichez des données de journalisation précédentes à l'aide de la courbe de tendance historique, il se peut que la courbe ne s'affiche pas correctement dans certains cas.

## Date et heure

Pour modifier les paramètres de la date et l'heure :

1. Sur l'afficheur, ouvrez l'écran Configuration du matériel.
2. Touchez la date et l'heure dans le champ [Date/Time] pour afficher un clavier.
3. Saisissez la date et l'heure.
4. Appuyez sur [Enter].

Remarque :

- Vous pouvez également changer la date et l'heure à l'aide de la propriété source cible.
  Pour plus d'informations sur les propriétés sources cibles, voir ci-dessous.

Paramètres de cible

- Pour des exemples de modification de la date et de l'heure à l'aide d'un objet [Affichage de date/heure], reportez-vous à ce qui suit.

Affichage/changement de date, de jour ou d'heure

- Pour des exemples de modification de la date et de l'heure sur l'afficheur avec l'opération de script [Changement de valeur], reportez-vous à ce qui suit. Cette opération permet de configurer un déclencheur pour régler la date et l'heure de l'afficheur sur la même date et la même heure que celles de le périphérique externe.

Changement de valeur de propriété source cible

### Plage date et heure

Plage : 1970/01/01 00:00:00 .... 2037/12/31 15:00:00

Remarque :

- Lorsque vous utilisez l'équipement Série ST6000 2nd Gen, la plage de réglages de la date disponible est comprise entre 2000/01/01 00:00:00 et 2037/12/31 15:00:00.
- Les modifications relatives à la date et à l'heure maximum dépendent du fuseau horaire sélectionné.
  (Exemple : pour le fuseau horaire (UTC)+09:00, la date maximum est 2038/01/01 00:00:00)

## Fuseau horaire

Vous pouvez définir l'heure de l'afficheur en appliquant la différence avec l'heure UTC de la région d'installation de l'afficheur.

Pour modifier les paramètres du fuseau horaire :

1. Touchez le bouton [...] au côté droit du champ [Date/Time].
2. Sélectionnez le fuseau horaire désiré dans [Time Zone].

## Heure d'été

Vous pouvez configurer le champ afin d'utiliser l'heure d'été.

Pour configurer l'heure d'été :

1. Touchez le bouton [...] au côté droit du champ [Date/Time].
2. Touchez le bouton [...] au côté droit du champ [Time Adjustment].
3. Dans [Type], sélectionnez [Rule] ou [Date].
   [Rule]: l'heure d'été est définie en fonction de la règle prédéfinie dans chaque région.
   [Date]: choisir la date de début et de fin de l'heure d'été de l'année en cours.
4. Définissez la date et l'heure de début et la date et l'heure de fin de l'heure d'été.
   Si [Type] est défini sur [Rule], sélectionnez la semaine, le jour de la semaine, le mois et l'heure.
   Si [Type] est défini sur [Date], sélectionnez le mois, le jour et l'heure.
5. Dans le champ [Amount of Time (Minutes)], définissez la durée (de -120 à 120 minutes) à ajouter ou à soustraire au début et à la fin de l'heure d'été.
6. En haut de l'écran, touchez le bouton [Save].

Remarque : le début et la fin de la période d'heure d'été ne doivent pas être en dehors de l'année en cours. Si le début et la fin sont configurés sur 2 années différentes, l'heure ne sera pas correctement réglée.

(Exemple : [Subtract Date] : 2015/1/1, [Subtract Time] : 00:30, [Amount of Time] : 60 minutes).