# À propos de Affichage d'image

Utilisez un affichage d'image pour afficher et modifier les images.

## Format du fichier image

Seul le format .png est pris en charge sur l'afficheur.

Dans le logiciel d'édition d'écrans, si vous importez d'autres formats (.jpg, .bmp et .gif) du fichier image dans la mémoire interne de l'afficheur, le fichier image est automatiquement converti au format .png sur l'afficheur.

Dans le logiciel d'édition d'écrans, si vous enregistrez d'autres formats d'image dans l'équipement externe et le connectez manuellement à l'afficheur, l'image n'est pas convertie au format .png sur l'afficheur.

## Emplacement du stockage du fichier image

### Lors de l'utilisation de la mémoire interne

Dans [Enregistrer dans], sélectionnez [Internal].

Dans le champ [Dossier de données dans le PC], saisissez le chemin d'accès aux fichiers d'images sur votre ordinateur que vous souhaitez afficher. Lorsque le projet est transféré, les fichiers d'image dans le chemin [Dossier de données dans le PC] sont transférés dans le chemin [Dossier de destination] de la mémoire interne de l'afficheur.

Remarque :

- Lors de l'utilisation de la mémoire interne, vous ne pouvez pas remplacer ou ajouter des images.

- Dans la simulation, l'objet d'affichage d'image se réfère à un fichier d'image dans [Dossier de données dans le PC].

- Si le même fichier d'image existe dans le dossier de destination, le fichier est remplacé.

### Lors de l'utilisation d'une [Carte SD] ou d'un [Stockage USB]

Dans [Enregistrer dans], sélectionnez [Carte SD] ou [Stockage USB].

Enregistrez les images dans le chemin saisi dans [Dossier de destination].

#### Lors de l'utilisation d'un équipement Série SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise), Série IPC ou PC/AT.

Enregistrez les fichiers d'image dans les répertoires [Dossier de destination] et [Dossier destination (carte SD)] ou [Dossier destination (stockage USB)].

[Dossier destination (carte SD)] et [Dossier destination (stockage USB)] se situe dans [Architecture du système] ➞ [Target01] ➞ onglet [Fonction] ➞ sous-onglet [Options] ➞ [Préférences].

### Lors de l'utilisation du [Stockage local]

Dans [Enregistrer dans], sélectionnez [Stockage local].

Enregistrez les images dans le chemin saisi dans [Dossier de destination].

Remarque :

- Le [Stockage local] n'est disponible que pour les Série ST6000, Série ST6000 2nd Gen ou Série STM6000.

- Utilisez l'opération [Gestion des fichiers] pour copier des fichiers d'images sur un support local.
  Gestion des fichiers

## Ordre d'affichage des images

L'ordre des images affichées dans l'objet d'affichage d'image est organisé selon l'ordre du premier caratère du nom de chaque image.

Si le premier caractère du nom de l'image est le même par rapport au nom de l'autre image, l'ordre d'affichage des images est organisé en fonction du deuxième caractère du nom du fichier.

### Exemple

001.png ➞ 002.png ➞ 003.png ➞ 010.png ➞ 100.png ➞ 11.png ➞ 12.png, et ainsi de suite.

## Mettre à jour le fichier image

Même si vous mettez à jour le fichier image dans le dossier de destination [Enregistrer dans] de l'objet d'affichage d'image, l'image affichée dans l'objet d'affichage d'image n'est pas mise à jour. Pour mettre à jour l'image affichée, procédez comme suit pour recharger le fichier image à partir du dossier de destination.

- Modifiez l'écran/le contenu dans lequel l'objet Affichage d'images est affiché, par exemple en changeant d'écran ou de contenu.
- Insérez la mémoire USB ou la carte SD référencée par l'objet d'affichage des photos.
- Exécutez l'opération d'affichage de l'image [Mise à jour].