# Exporter les données d'alarme

Vous pouvez utiliser cette opération de script pour exporter le journal d'alarmes vers un fichier CSV ou TXT.

##### Bloc

##### Texte

exportAlarmData(false, false, $Enums.AlarmMode.Log);
1 2 3

1 : Export Latest Data

2 : Append to Existing File

3 : Mode d'alarme

[Export Latest Data] | ##### Bloc Coché Décochée ##### Texte 'true' 'false' | Lors de l'utilisation du mode d'alarme [Log], cochez cette case pour exporter uniquement les alarmes qui se sont produites depuis l'opération d'exportation d'alarmes précédente. Ce paramètre ne modifie pas les données de sortie pour les modes d'alarme [Active].
[Append to Existing File] | ##### Bloc Coché Décochée ##### Texte 'true' 'false' | Lors de l'utilisation du mode d'alarme [Log], cochez cette case pour ajouter les données d'alarme exportées aux données d'alarme exportées antérieurement. Ce paramètre ne modifie pas les données de sortie pour les modes d'alarme [Active].
Mode d'alarme | ##### Bloc [Log] [Active] ##### Texte '$Enums.AlarmMode.Log' '$Enums.AlarmMode.Active' | Spécifiez le mode d'alarme des données d'alarme exportées : [Active] ou [Log].

Remarque : Pour plus d'informations sur l'exportation des données d'alarme, voir ci-dessous.

Exportation et importation des alarmes

## Exemple (Mode d'alarme : [Log])

Exemple | [Export Latest Data] | [Append to Existing File] | [Ajouter la date/l'heure] dans la fenêtre de propriété [Toutes les alarmes]
Exemple 1 | Décochée | Décochée | Décochée
Exemple 2 | Décochée | Décochée | Coché
Exemple 3 | Coché | Décochée | Décochée
Exemple 4 | Coché | Décochée | Coché
Exemple 5 | Décochée | Coché | Décochée / Cochée
Exemple 6 | Coché | Coché | Décochée / Cochée

### Exemple 1

[Export Latest Data] : décochée

[Append to Existing File] : décochée

[Ajouter la date/l'heure] dans la fenêtre de propriété [Toutes les alarmes] : décochée

1. La première opération d'exportation de données d'alarme est exécutée après que le troisième enregistrement est journalisé, ce qui produit le fichier Alarm1.csv, comme illustré ci-dessous.

2. Lorsque la deuxième opération d'exportation de données d'alarme est exécutée après que le cinquième enregistrement est journalisé, toutes les données de journal remplacent le fichier existant.

### Exemple 2

[Export Latest Data] : décochée

[Append to Existing File] : décochée

[Ajouter la date/l'heure] dans la fenêtre de propriété [Toutes les alarmes] : cochée

1. La première opération d'exportation de données d'alarme est exécutée après que le troisième enregistrement est journalisé, ce qui produit le fichier .csv, comme illustré ci-dessous.

2. Lorsque la deuxième opération d'exportation de données d'alarme est exécutée après que le cinquième enregistrement est journalisé, toutes les données de journal sont écrites dans un nouveau fichier .csv.

### Exemple 3

[Export Latest Data] : cochée

[Append to Existing File] : décochée

[Ajouter la date/l'heure] dans la fenêtre de propriété [Toutes les alarmes] : décochée

1. La première opération d'exportation de données d'alarme est exécutée après que le troisième enregistrement est journalisé, ce qui produit le fichier Alarm1.csv, comme illustré ci-dessous.

2. Lorsque la deuxième opération d'exportation de données d'alarme est exécutée après que le cinquième enregistrement est journalisé, seuls les enregistrements après l'exportation précédente sont écrits dans le nouveau fichier .csv.

### Exemple 4

[Export Latest Data] : cochée

[Append to Existing File] : décochée

[Ajouter la date/l'heure] dans la fenêtre de propriété [Toutes les alarmes] : cochée

1. La première opération d'exportation de données d'alarme est exécutée après que le troisième enregistrement est journalisé, ce qui produit le fichier .csv, comme illustré ci-dessous.

2. Lorsque la deuxième opération d'exportation de données d'alarme est exécutée après que le cinquième enregistrement est journalisé, seuls les enregistrements après l'exportation précédente sont écrits dans le nouveau fichier .csv.

### Exemple 5

[Export Latest Data] : décochée

[Append to Existing File] : cochée

[Ajouter la date/l'heure] dans la fenêtre de propriété [Toutes les alarmes] : décochée/cochée

1. La première opération d'exportation de données d'alarme est exécutée après que le troisième enregistrement est journalisé, ce qui produit le fichier Alarm1.csv, comme illustré ci-dessous.

2. Lorsque la deuxième opération d'exportation de données d'alarme est exécutée après que le cinquième enregistrement est journalisé, toutes les données de journalisation sont ajoutées aux enregistrements existants, produisant ainsi des données en double peu importe le paramètre [Ajouter la date/l'heure].

### Exemple 6

[Export Latest Data] : cochée

[Append to Existing File] : cochée

[Ajouter la date/l'heure] dans la fenêtre de propriété [Toutes les alarmes] : Décochée / Cochée

1. La première opération d'exportation de données d'alarme est exécutée après que le troisième enregistrement est journalisé, ce qui produit le fichier Alarm1.csv, comme illustré ci-dessous.

2. Lorsque la deuxième opération d'exportation de données d'alarme est exécutée après que le cinquième enregistrement est journalisé, seules les données de journalisation après l'exportation précédente sont ajoutées aux dossiers existants peu importe le paramètre [Ajouter la date/l'heure].