# Éviter l’entrée des données hors de la plage autorisée

Désactive la saisie tactile de valeurs à l'extérieur de la plage définie.

## Exemple d'opération

## Configuration du flux de travail

1. Ajouter des variables
2. Configurer des composants

## Ajouter des variables

### Explorateur de projets : [Variables] ➞ [Toutes les variables]

Ajoutez la ou les variables ci-dessous.

#### Propriétés de variable :

[Nom] | [Type de données]
Var1 | DINT

## Configurer des composants

### Explorateur de projets : [Conception d'écran] ➞ [Écran] ➞ [Screen1]

Faites glisser et déposez les objets suivants de la [Bibliothèque d'objets] vers l'écran.

#### Objet d'affichage numérique (Nom : Propriétés NumericDisplay1) :

Tabulation | Sous-onglet | Propriété | Valeur
[Fonction] | [De base] | [Valeur actuelle] | Nom de la variable : Var1
[Activer le mode de saisie] |
[Détails] | [Remplacer la plage de saisie] |
[Saisies min.] | 0
[Saisies max.] | 100

Remarque : si l'option [Remplacer la plage de saisie] n'est pas sélectionnée, [Entrées min.]/[Entrée max.] dépend de la plage de variables.