# Propriétés (Toutes les journalisations)

[Opération lorsque [Enregistrer dans] est Plein]
Sélectionnez l'opération qui se produit lorsque la quantité de données de journalisation dépassent le [Nombre max. d'enregistrements]. - [Remplacer les anciennes données] : supprimez les données de journalisation les plus anciennes et enregistrez les nouvelles données de journalisation. - [Arrêter la journalisation] : Arrêter l'enregistrement des nouvelles données de journalisation.
Remarque : vous pouvez définir le [Nombre max. d'enregistrements] pour chaque groupe de journalisation. Configurez dans l'écran Propriétés de chaque groupe de journalisation.

[Enregistrer dans]
Sélectionnez l'emplacement des données de journalisation parmi les suivantes. -[Mémoire de sauvegarde] -[Carte SD] -[Stockage USB]
Important : Lorsque vous utilisez une mémoire externe pour enregistrer les données de journalisation, mettez l'afficheur hors tension avant de retirer la mémoire externe. Si vous retirez la mémoire externe avant de mettre l'afficheur hors tension, les données de journalisation ne peuvent pas être enregistrées même si la mémoire externe est insérée à nouveau. Dans ce cas, redémarrez l'afficheur après avoir inséré la mémoire externe. Nous vous recommandons d'éviter de choisir un stockage externe qui est souvent retiré de l'afficheur. Remarque : La mémoire et le stockage qui peuvent être sélectionnés pour [Enregistrer dans] dépendent du modèle de l'afficheur. Lors de l'utilisation d'un équipement Série SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise), Série IPC ou PC/AT, le simple fait de sélectionner [Carte SD] ou [Stockage USB] ne permet PAS de stocker les données de journalisation dans la carte SD ou le stockage USB inséré dans l'afficheur. Pour enregistrer les données de journalisation sur la carte SD ou le stockage USB, spécifiez le dossier de destination dans la propriété [Dossier destination (carte SD)] ou [Dossier destination (stockage USB)] de la cible. Fenêtre de propriété [Target01] > onglet [Fonction] > onglet [Options] > [Préférences] Propriétés (Target01)

[Chiffrement]
Cochez cette case pour chiffrer les données de journalisation. Cette propriété est disponible lorsque le stockage externe est sélectionné dans [Enregistrer dans]. La valeur par défaut est activée. Décochez cette case si vous ne souhaitez pas chiffrer les données d'enregistrement.