# Inactivité

Le déclencheur Inactivity exécute l'opération lorsqu'aucune action tactile est effectuée à l'heure configurée sur l'afficheur.

##### Bloc

##### Texte

onInactive(1, ()=>{
1
});

1 : Minutes

(Exemple)

1. Ajoutez deux écrans (Écran1 et Écran2) et renommez Écran2 « ÉcranVeille ».
2. Ajoutez un objet d'image à l'écran de veille et sélectionnez une image.
3. Ajoutez le déclencheur Inactivity dans l'éditeur de scripts et définissez la durée min de l'inactivité pour l'utilisateur.
4. Ajoutez une opération de changement d'écran.
5. Ajoutez le bloc Constant Values, sélectionnez [Int] et définissez la valeur 2.

Sur l'afficheur, si l'utilisateur est inactif durant le délai configuré, l'écran de veille s'affiche.

##### Bloc

##### Texte

onInactive(1, ()=>{

changeScreen(2);

});