# Changement d'état selon le changement d'un bit d'adresse de mot

Utiliser un seul voyant pour afficher différentes couleurs dans l'état ON/OFF de chacun des 16 bits de la variable spécifiée.

## Exemple d'opération

## Configuration du flux de travail

1. Ajouter des variables
2. Configurer des composants

## Ajouter des variables

### Explorateur de projets : [Variables] ➞ [Toutes les variables]

Ajoutez la ou les variables ci-dessous.

#### Propriétés de variable :

[Nom] | [Type de données]
Var1 | [Mot]

## Configurer des composants

### Explorateur de projets : [Conception d'écran] ➞ [Écran] ➞ [Screen1]

Faites glisser et déposez les objets suivants de la [Bibliothèque d'objets] vers l'écran.

#### Propriétés de l'objet de voyant N état (Nom : N_StateLamp1)

Onglet | Sous-onglet | Propriété | Valeur
[Fonction] | [De base] | [Type] | [Mot]
[Condition de changement d'état] | [Bit]
[Nombre d'états] | 16
[Variable] | [Variable] [Nom] : Var1
[Position du bit] : | [Bit bas]
[Bits non définis] | [Ignorer]
[Forme] | [Texte] | [États] | [État 0] à [État 15] | [Texte] | État * (Saisir le numéro d'état dans "*")
[De base] | [États] | [État 0] à [État 15] | [Remplissage] | [Type] | [Solide]
[Valeur] | [ID] ID : (Tout)