# Impedire ingresso dati esterni all'intervallo consentito

Disattiva l’immissione tattile di valori esterni all’intervallo definito.

## Esempio di funzionamento

## Impostazione del flusso di lavoro

1. Aggiungere le variabili
2. Configurazioni Parti

## Aggiungere le variabili

### Esplora progetti: [Variabili] ➞ [Tutte le variabili]

Aggiungere le variabili seguenti.

#### Proprietà delle variabili:

[Nome] | [Tipo di dati]
Var1 | DINT

## Configurazioni Parti

### Esplora progetti: [Progetto della schermata] ➞ [Schermate] ➞ [Screen1]

Trascina e rilascia i seguenti oggetti da [Tool Chest] nella schermata.

#### Oggetto Display numerico (nome: Proprietà NumericDisplay1:

Scheda | Scheda secondaria | Proprietà | Valore
[Funzione] | [Di base] | [Valore corrente] | Nome Variabile: Var1
[Attivare la modalità immissione] |
[Dettagli] | [Sovrascrivi intervallo di immissione] |
[Ingresso minimo] | 0
[Ingresso massimo] | 100

Nota: Se non si seleziona [Sovrascrivi intervallo di immissione], [Ingresso minimo]/[Ingresso massimo] dipendono dall’intervallo della variabile.