# Configurazione delle impostazioni del server OPC UA

È possibile visualizzare e modificare le impostazioni del server OPC UA.

Nota: Per informazioni sui modelli che supportano il server OPC UA, fare riferimento a quanto segue.

Elenco modelli/funzionalità supportate

### Per impostare le impostazioni del server OPC UA:

1. Sul visualizzatore aprire la schermata Configurazione hardware.
2. Per visualizzare il server OPC UA configurato, toccare i puntini di sospensione [...] alla destra del campo [OPC UA Server].
3. Impostare le impostazioni richieste e toccare [Save and Reboot].

Nota:

- Le seguenti proprietà non possono essere aggiornate nella schermata Configurazione hardware.
  [Certificates List], [Certificate: Save In], [Certificate: Destination Folder]
- Per informazioni sulle proprietà del server OPC UA, fare riferimento a quanto segue.
  Proprietà (Target01)

### Per generare il certificato OPC UA:

1. Sul visualizzatore aprire la schermata Configurazione hardware.
2. Per visualizzare il server OPC UA configurato, toccare i puntini di sospensione [...] alla destra del campo [OPC UA Server].
3. Toccare il pulsante [Genera e riavvia] per generare il certificato e riavviare il visualizzatore.
4. Ripetere i passaggi da 1 a 2 e toccare il pulsante [Export] per esportare il certificato nella posizione indicata nei campi [Certificate: Save In] e [Certificate: Destination Folder].

Nota: Una volta rigenerato il certificato, i certificati del server OPC UA esportati in precedenza non sono più validi.