# Transizione dopo aver cambiato schermata o contenuto

Nella transizione dello schermo dopo aver cambiato schermo o contenuto, l'impostazione [Modalità disegno] differisce in base a [Priorità delle schermate] rispetto a [Priorità di comunicazione].

Nota: È possibile configurare [Modalità disegno] nell’Architettura del sistema.

1. Nella finestra Esplora progetti, selezionare [Architettura del sistema] e fare clic su [Target01].
2. Nella finestra Proprietà, andare alla scheda [Funzione] ➞ scheda [Opzioni] e fare clic su [Preferiti].

Cambio schermata

Modifica in Schermata con contenuto

Modifica contenuto

## Cambio schermata

# | Evento | Transizione quando la [Modalità disegno] è [Priorità delle schermate] | Transizione quando la [Modalità disegno] è [Priorità di comunicazione]
1 | Eseguire l’operazione Cambio schermata. |  |
2 | Stabilire la comunicazione per variabili esterne e indirizzi dispositivi nella destinazione dell’operazione di cambio schermata. Mentre viene stabilita la comunicazione, non vengono eseguiti script e cambi schermata. | Visualizzazione di oggetti con le variabili esterne nello stato di comunicazione non definita.
3 | Se c’è uno script nella destinazione del cambio schermata con il trigger [Stato schermata/contenuto] impostato su [Attivo] lo script viene eseguito. |
4 | Eseguire script diversi da quello specificato nel passaggio 3. |

Var1, Var2: variabili interne, Var3: variabili esterne

## Modifica in Schermata con contenuto

# | Evento | Transizione quando la [Modalità disegno] è [Priorità delle schermate] | Transizione quando la [Modalità disegno] è [Priorità di comunicazione]
1 | Eseguire l’operazione Cambio schermata. |  |
2 | Stabilire la comunicazione per variabili esterne e indirizzi dispositivi nella destinazione dell’operazione di cambio schermata. Mentre viene stabilita la comunicazione, non vengono eseguiti script e cambi schermata o contenuto. | Visualizzazione di oggetti con le variabili esterne nello stato di comunicazione non definita.
3 | Se c’è uno script nella schermata di destinazione [o uno script nel contenuto della schermata di destinazione] nell’operazione di cambio schermata con trigger [Stato schermata/contenuto] impostato su [Attivo] lo script viene eseguito. |
4 | Eseguire script diversi da quello specificato nel passaggio 3. |

Var1, Var2: variabili interne, Var3, Var6: variabili esterne

## Modifica contenuto

# | Evento | Transizione quando la [Modalità disegno] è [Priorità delle schermate] | Transizione quando la [Modalità disegno] è [Priorità di comunicazione]
1 | Eseguire l’operazione Modifica contenuto. |  |
2 | Stabilire la comunicazione per variabili esterne e indirizzi dispositivi nella destinazione dell’operazione di Modifica contenuto. Mentre viene stabilita la comunicazione, non vengono eseguiti script e modifiche contenuto. | Visualizzazione di oggetti con le variabili esterne nello stato di comunicazione non definita.
3 | Se c’è uno script nella destinazione della modifica contenuto con il trigger [Stato schermata/contenuto] impostato su [Attivo] lo script viene eseguito. |
4 | Eseguire script diversi da quello specificato nel passaggio 3. |

Var1, Var2, Var4, Var5: variabili interne, Var6: variabile esterna