# Proprietà (Allarme di livello)

[Messaggio] '(nome del gruppo allarmi).(nome variabile).(tipo di allarme).Message'
Immettere il messaggio di allarme. Fare clic sui puntini [...] per immettere più righe.
Il valore impostato compare nella colonna [Messaggio di allarme] dell'oggetto Riepilogo allarmi. Nota: Quando si immettono caratteri che non corrispondono alla lingua del testo, selezionare la lingua appropriata nell'impostazione del carattere degli oggetti in cui saranno visualizzati i caratteri. Quando si utilizza il Testo lingua, selezionare la lingua nell'editor della Tabella lingua. Per informazioni sulle lingue supportate, fare riferimento a quanto segue. Lingue di visualizzazione supportate. Supporto associazione dati: Per usare come Binding Source, fare riferimento a quanto segue. (nome del gruppo allarmi).(nome variabile).(tipo di allarme).Message Se si usa un Binding Target, le Binding Sources che possono essere associate sono le seguenti. [ Testo della tabella lingue] Per ulteriori informazioni sul concetto di Data Binding, fare riferimento a quanto segue. Data Binding

[Tipo di allarme]
Selezionare il tipo di allarme. -[HiHi] -[Hi] -[Lo] -[LoLo]
Il valore impostato compare nella colonna [Tipo di allarme] dell'oggetto Riepilogo allarmi.

[Valore]
Impostare il valore dell'allarme, cioè la condizione che fa scattare l'allarme. La condizione di scatto è diversa, in base al [Tipo di allarme]. -[HiHi] o [Hi]: l'allarme scatta quando il valore della variabile è maggiore o uguale al valore dell'allarme. -[LoLo] o [Lo]: l'allarme scatta quando il valore della variabile è minore o uguale al valore dell'allarme. Impostazione del Range dei Valori: Dipende dall'intervallo dati della variabile.

[Banda morta]
Impostare l'intervallo tra il valore in cui l'allarme diventa attivo e il valore in cui l'allarme torna alla normalità. Quando l'allarme diventa attivo, l'allarme non tornerà alla normalità finché il valore della variabile supera il valore dell'intervallo.

[Gravità]
Impostare la gravità dell'allarme. È possibile impostare l'oggetto Riepilogo allarmi per visualizzare il colore dei font e il colore di riempimento, che sono diversi in base alla gravità degli allarmi. Le impostazioni di colore differenziate si possono applicare solo agli allarmi di gravità da 1 a 3. Impostazione del Range dei Valori: 0 - 999

[Parametro]
Impostare i parametri dell'allarme. Quando si seleziona un allarme nell'oggetto Riepilogo allarmi, il valore del parametro immesso viene salvato nella proprietà sorgente dell'oggetto Riepilogo allarmi (SelectedParameter). Con questo meccanismo, toccando l'allarme sull'indicatore di allarmi compare la schermata secondaria. Impostazione del Range dei Valori: 0 - 65535
Nota: Se l'impostazione è un duplicato del [Parametro] gruppo allarmi, l'impostazione [Parametro] dell'allarme assume la priorità. Per informazioni sulla proprietà sorgente (SelectedParameter), fare riferimento a quanto segue. SelectedParameter Per gli esempi di impostazione, fare riferimento a quanto segue. Uso dei parametri per visualizzare le schermate

[Variabile]
Impostare un numero intero o una variabile reale per monitorare gli allarmi attivi. Dall'indicatore di proprietà, selezionare [Variabile].
Il valore impostato compare nella colonna [Variabile target] dell'oggetto Riepilogo allarme. Nota: quando si usano diversi tipi di allarmi, è possibile registrare più allarmi impostati con la stessa variabile. Supporto associazione dati: Se si usa un Binding Target, le Binding Sources che possono essere associate sono le seguenti. [ Variabile] Per ulteriori informazioni sul concetto di Data Binding, fare riferimento a quanto segue. Data Binding