# Spazio di archiviazione ridotto

Il trigger Spazio di archiviazione ridotto esegue l'operazione configurata mappata nell'Editor Script, in base allo spazio disponibile nella memoria esterna o nella memoria locale.

La disponibilità di spazio è controllata ogni 5 minuti.

Se il visualizzatore usa una scheda SD come memoria esterna, lo spazio disponibile viene controllato quando si avvia il visualizzatore.

Se residuo raggiunge la dimensione specificato in [Free Space], il trigger scatta una volta.

##### Blocco

##### Testo

onLowSpace($Enums.Storage.SDCard, 10, ()=>{
1 2
});

1: Memoria

##### Blocco

[LocalStorage]

[SDCard]

[USBStorage]

##### Testo

'$Enums.Storage.LocalStorage'

'$Enums.Storage.SDCard'

'$Enums.Storage.USBCard'

2: Spazio libero (MB)

Nota: Lo spazio libero si calcola arrotondando in basso i valori frazionari sulle unità di MB.

Per esempio, se [Free Space] è 10 MB, il trigger scatta quando lo spazio libero è 10,999 MB o meno.