# Duplicazione variabili

Durante la stesura del progetto, si potrebbe desiderare più copie di variabili simili. Utilizzare [Duplicazione] per creare più copie di una variabile.

Nota: gli elementi array, gli elementi strutturali e le variabili dei link dei simboli non si possono duplicare.

1. Dalla finestra [Esplora progetti], andare a [Variabili] ➞ [Tutte le variabili] per vedere le variabili del progetto.
   Nota: Quando si duplicano le variabili locali, andare alla schermata o al contenuto e selezionare [Variabili] dall'elenco a discesa per visualizzare le variabili locali.
2. Selezionare le variabili da duplicare.
3. Dalla barra strumenti, fare clic sull’icona Duplicazione e compare la finestra di dialogo [Duplicazione].
4. Configurare le [Duplicare le impostazioni] e fare clic su [Successivo].

   Proprietà | Descrizione
   [Numero di duplicati] | Specificare il numero (1…500) di variabili duplicate da creare.

5. Configurare la [Copia #1 Indirizzo dispositivo / Aumento] e fare clic su [Successivo]. La tabella elenca le impostazioni [Proprietà Indirizzo/Sorgente] nella variabile che verrà duplicata.
   Nota:
   - Se l’indirizzo del dispositivo è un valore stringa, per esempio il nome di un simbolo, l’indirizzo dello stesso dispositivo si usa nelle variabili duplicate.
   - Per un esempio delle impostazioni di [Copia #1 Indirizzo dispositivo / Aumento] nella tabella, vedere quanto segue.
     Esempio di impostazioni dell’incremento indirizzo
   - L'impostazione dell'indirizzo di incremento non è disponibile per la duplicazione delle variabili locali.
   - Nella finestra di dialogo [Duplicazione], cliccare su [Indietro] per andare alla schermata precedente, o cliccare su [Ricomincia da capo] per tornare alla finestra di dialogo iniziale.

## Esempio di impostazioni dell’incremento indirizzo

Nome variabile | Tipo di sorgente | Indirizzo/Proprietà della sorgente | Copiare indirizzo dispositivo #1 / Incremento | Copy#1 | Copy#2
Var1.Value | Interno | Var2.Value | Var+5.Value | Var 7.Value | Var 12.Value
Var100.Value | Schneider Modbus | 40001 | 40003 | 4000 3 | 4000 5

Nota:

Se occorre creare nuove variabili con il comando [Duplicazione], il display che segue le impostazioni dell’incremento di indirizzo elenca le impostazioni dell’indirizzo del dispositivo. Per maggiori informazioni, vedere quanto segue.

Duplicazione indirizzi dei dispositivi