# Configurazione delle impostazioni delle connessioni FTP

È possibile visualizzare e modificare le connessioni FTP.

Nota: Per informazioni sui modelli che supportano le connessioni FTP, vedere quanto segue.

Elenco modelli/funzionalità supportate

### Per modificare l'indirizzo IP del server FTP:

1. Sul visualizzatore aprire la schermata Configurazione hardware.
2. A destra del campo [FTP Connections], toccare i puntini di sospensione [...] per visualizzare l' Connection FTP configurato.
3. Toccare l'indirizzo IP per visualizzare la tastiera in cui inserire il nuovo indirizzo IP.
4. Digitare l'indirizzo IP e toccare [Save and Reboot].

Nota:

- Impostare il livello di sicurezza dell'operazione che visualizza la schermata Configurazione hardware.
- Utilizzare un server FTP e un indirizzo IP affidabile.
- Quando si trasferisce un file di progetto, l'indirizzo IP del server FTP viene sovrascritto con il contenuto del progetto.

### Per impostare le impostazioni di connessione FTP:

1. Sul visualizzatore aprire la schermata Configurazione hardware.
2. A destra del campo [FTP Connections], toccare i puntini di sospensione [...] per visualizzare l' Connection FTP configurato.
3. Impostare le impostazioni richieste e toccare [Save and Reboot].

Nota:

- Le seguenti proprietà non possono essere aggiornate nella schermata Configurazione hardware.
  [Nome], [ID], [Codifica], [Tipo di accesso], [Convalida del certificato]
- Per informazioni sulle proprietà della connessione FTP, fare riferimento a quanto segue.
  Proprietà (Collegamento FTP)