# Variabili

Proprietà | Descrizione | Tipo di dati | Valore minimo | Valore massimo | Lettura | Scrittura
InitialValue | Impostare il valore iniziale per la variabile interna. | BOOLEANO, Intero, Reale, Dati, Ora, Giorno e ora, Stringa | Valore predefinito del tipo dati selezionato. | Valore predefinito del tipo dati selezionato. |  | -
Min | Salva il valore minimo per immettere i dati sulla variabile. | BOOLEANO, Intero, Reale, Dati, Ora, Giorno e ora, Stringa | Valore predefinito del tipo dati selezionato. | Valore predefinito del tipo dati selezionato. |  | -
Max | Salva il valore massimo per immettere i dati sulla variabile. | BOOLEANO, Intero, Reale, Dati, Ora, Giorno e ora, Stringa | Valore predefinito del tipo dati selezionato. | Valore predefinito del tipo dati selezionato. |  | -
Value | Salva il valore della variabile. | BOOLEANO, Intero, Reale, Dati, Ora, Giorno e ora, Stringa | Valore predefinito del tipo dati selezionato. | Valore predefinito del tipo dati selezionato. |  |
Quality Nota: Questa proprietà non è disponibile per le variabili locali. | Visualizza lo stato della scansione della variabile selezionata.
Valore | Descrizione
0, 4 | L’accesso all’indirizzo dispositivo e al valore dell’indirizzo dispositivo è normale.
1, 3, 5, 7 | Accesso all’indirizzo dispositivo non possibile.
6 | Dopo l'avvio del visualizzatore e l'accesso all'indirizzo del dispositivo, il visualizzatore si trova nello stato di attesa fino a quando il valore dell'indirizzo del dispositivo diventa disponibile.
8, 12 | Il valore dell’indirizzo dispositivo non è valido.
9, 13, 15 | Accesso all’indirizzo dispositivo non possibile. Inoltre il valore dell’indirizzo dispositivo può essere non valido.
2, 10, 11, 14 | Non utilizzato
| BYTE | 0 | 15 |  | -