# Tastierini

Questa sezione illustra come configurare il tastierino che viene visualizzato al runtime. Sul tastierino si può impostare la lingua desiderata.

## Impostazioni del tastierino numerico

Per configurare le impostazioni del tastierino numerico:

1. Nella finestra Project Explorer, andare a [Progetto schermate] ➞ [Tastierino] e fare clic su [Tastierino numerico del sistema].
2. Nella finestra Proprietà, andare alla scheda [Di base] e configurare le proprietà seguenti:

   Proprietà | Descrizione
   [Disposizione] | Impostare la disposizione del tastierino.
   [Calcolatrice] | [Telefono]
   [Tipo font] | Selezionare la lingua desiderata per i caratteri usati nel tastierino.
   [Rilevamento tastiera tattile] | Selezione dei tempi in cui si rileva il tocco della tastiera. [Click] Toccare e rilasciare il tasto e in quel momento viene rilevato il tocco. : Rilevamento tocco Press: Tasto premuto Release: Tasto non premuto Nota: Mentre si preme il tasto e senza rilasciarlo, se si sposta il dito fuori dall'area del tasto, il tocco si annulla. Mentre si preme il tasto e si verifica uno dei seguenti casi, il tocco si annulla. L'oggetto non si visualizza più perché la schermata o il contenuto si è modificato. La funzione di interblocco è abilitata sull'oggetto. L’utente è uscito. Il file del progetto è stato trasferito. Il tempo di esecuzione è terminato. Il tempo di esecuzione è ripartito. La finestra attiva di Windows passa dall’applicazione Run-Time a un’altra applicazione. [Press] Toccare il tasto e in quel momento viene rilevato il tocco. : Rilevamento tocco Press: Tasto premuto Release: Tasto non premuto

   Nota: i campi rimanenti nelle impostazioni del [Tastierino numerico del sistema] servono a definire le etichette dei tasti.

## Impostazioni tastierino stringa

Per configurare le impostazioni del tastierino stringa:

1. Nella finestra Project Explorer, andare a [Progetto schermate] ➞ [Tastierino] e fare clic su [Tastierino stringhe del sistema].
2. Nella finestra Proprietà, andare alla scheda [Di base] e configurare le proprietà seguenti:

   Proprietà | Descrizione
   [Tipo font] | Selezionare la lingua desiderata per i caratteri usati nel tastierino.
   [Rilevamento tastiera tattile] | Selezione dei tempi in cui si rileva il tocco della tastiera. [Click] Toccare e rilasciare il tasto e in quel momento viene rilevato il tocco. : Rilevamento tocco Press: Tasto premuto Release: Tasto non premuto Nota: Mentre si preme il tasto e senza rilasciarlo, se si sposta il dito fuori dall'area del tasto, il tocco si annulla. Mentre si preme il tasto e si verifica uno dei seguenti casi, il tocco si annulla. Il cambio schermata o il cambio dei contenuti rende l'oggetto associato non più visualizzabile. L’oggetto associato diventa interbloccato. L’utente è uscito. Il file del progetto è stato trasferito. Il tempo di esecuzione è terminato. Il tempo di esecuzione è ripartito. La finestra attiva di Windows passa dall’applicazione Run-Time a un’altra applicazione. [Press] Toccare il tasto e in quel momento viene rilevato il tocco. : Rilevamento tocco Press: Tasto premuto Release: Tasto non premuto
   [Larghezza della tastiera] | Selezionare la casella di controllo [Imposta la larghezza della tastiera] per specificare la larghezza (768...3840) del [Tastierino stringhe del sistema]. L'altezza della tastiera si regola insieme alla larghezza della tastiera. Nota: Se si imposta la larghezza della tastiera maggiore della larghezza dello schermo, durante il funzionamento la larghezza della tastiera viene regolata per adattarsi alla larghezza dello schermo.

   Nota:

   - I campi rimanenti nelle impostazioni del [Tastierino stringhe del sistema] servono a definire le etichette dei tasti.

   - Quando si usa lo schermo tattile per immettere testo per mezzo del tastierino a comparsa e il testo inserito è minore del numero di [Numero di Byte] della variabile selezionata, nella parte rimanente verrà memorizzato Null (0x00).

### Impostazioni IME di Microsoft per l'immissione in lingua giapponese

Quando si digita in lingua giapponese sulla tastiera su serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), serie IPC o PC/AT, verificare le seguenti impostazioni Microsoft IME.

- Abilitare l'impostazione di compatibilità con Microsoft IME. Se questa impostazione è disabilitata, non è possibile digitare in lingua giapponese sulla tastiera dopo aver cambiato la disposizione dei tasti da Hiragana a QWERTY. (Questo problema si verifica su Windows 10 versione 2014 o successiva.)
- Disabilitare l'impostazione del testo predittivo. Se questa impostazione è attiva, la finestra a comparsa del candidato alla predizione impedisce di premere i tasti della tastiera.

Per cambiare le impostazioni di Microsoft IME:

1. Sulla barra delle applicazioni di Windows, nella casella di ricerca digitare "IME" e poi cliccare [Impostazioni IME Giapponese] dai risultati della ricerca.
2. Cliccare [Generale].
3. Per [Immissione predittiva], selezionare [Off].
4. Da [Compatibilità], abilitare [Usare versione precedente di Microsoft IME].