# Visualizza o Nascondi Canali nel grafico tendenza

È possibile visualizzare/nascondere il grafico di tendenza di ciascun canale.

Per il controllo non occorre visualizzare sul grafico molti canali tutti allo stesso tempo. Ciò consente di isolare o confrontare linee specifiche su un grafico multilinea.

## Esempio di funzionamento

Nota: per configurare le impostazioni Registrazione dati, fare riferimento a Registrazione dati a intervalli costanti.

## Impostazione del flusso di lavoro

1. Aggiungi variabili
2. Configurazioni Parti
3. Configurazioni Script

## Aggiungi variabili

### Esplora progetti: [Variabili] ➞ [Tutte le variabili]

Aggiungere le variabili seguenti.

#### Proprietà delle variabili

[Nome] | [Tipo di dati] | [Sorgente] | [Indirizzo dispositivo] | [Valore iniziale]
Var1 | [INT] | 'Schneider Modbus Serial Equipment' | 400005 | -
Var2 | [INT] | 400030 | -
Var3 | [INT] | 400031 | -
Var4 | [BOOL] | (Qualunque) | (Qualunque) |
Var5 | [BOOL] |
Var6 | [BOOL] |

## Configurazioni Parti

### Esplora progetti: [Progetto schermata] ➞ [Schermate] ➞ [Screen1]

Trascina e rilascia i seguenti oggetti da [Tool Chest] nella schermata.

#### Grafico tendenza (nome: TrendGraph1) proprietà : A-1

Scheda | Scheda secondaria | Proprietà | Valore
[Funzione] | [Di base] | [Nome gruppo] | [LoggingGroup1]
[Canali] | 3
[Canale 1] | [Variabile] | [Variabile] [Nome]: Var1
[Uso del campo globale] |
[Visibilità] | [Variabile] [Nome]: Var4
[Formato del display] | [Linea]
[Contrassegno] | [Nessuno]
[Canale 2] | [Variabile] | [Variabile] [Nome]: Var2
[Uso del campo globale] |
[Visibilità] | [Variabile] [Nome]: Var5
[Formato del display] | [Linea]
[Contrassegno] | [Nessuno]
[Canale 3] | [Variabile] | [Variabile] [Nome]: Var3
[Uso del campo globale] |
[Visibilità] | [Variabile] [Nome]: Var6
[Formato del display] | [Linea]
[Contrassegno] | [Nessuno]
[Modalità di visualizzazione] | [Intero]
[Tipo di grafico] | [Registratore a penna]
[Intervallo globale minimo] | 0
[Intervallo globale massimo] | 1000
[Intervallo] | 1
[Unità] | Minimo
[Dettagli] | [Cursore del display] |
[Etichette cursore del display] |

#### Proprietà oggetto tasto (nome: Switch1) : B-1

Valore predefinito

#### Proprietà oggetto tasto (nome: Switch2) : B-2

Valore predefinito

#### Proprietà oggetto tasto (nome: Switch3) : B-3

Valore predefinito

## Configurazioni Script

### Esplora progetti: [Screen1]

Impostare nell’oggetto lo script seguente.

Da [Tool Chest] selezionare e trascinare lo script nell’editor di script.

#### Script oggetto Tasto (nome: Tasto1): B-1

##### Canale 0

###

#### Script oggetto Tasto (nome: Tasto2): B-2

##### Canale 1

###

#### Script oggetto Tasto (nome: Tasto3): B-3

##### Canale 2

Legenda | Blocco
1 | [Trigger] ➞ [Tattile] ➞ [Tattile]
2 | [Operazioni] ➞ [Cambio valore] ➞ [Cambio valore Bool]
3 | [Valori] ➞ [Variabile]
4 | [Valori] ➞ [Oggetto schermo]