# Creazione della schermata usando solo Parti disponibili per utenti specifici

Le operazioni tattili possono essere limitate con l’impostazione di un livello di protezione delle parti.

Le operazioni tattili delle parti saranno attivate solo quando ci si registra con un livello superiore al livello di protezione impostato per le parti.

## Esempio di funzionamento

## Impostazione del flusso di lavoro

1. Aggiungere le variabili
2. Aggiunta gruppo di utenti
3. Aggiunta di utenti
4. Configurazioni Parti
5. Configurazioni Script

## Aggiungere le variabili

### Esplora progetti: [Variabili] ➞ [Tutte le variabili]

Aggiungere le variabili seguenti.

#### Proprietà delle variabili:

[Nome] | [Tipo di dati]
Var1 | [BOOL]
Var2 | [BOOL]
Var3 | [BOOL]

## Aggiunta gruppo di utenti

### Esplora progetti: [Sicurezza] ➞ [Tutti gli utenti]

Aggiungere il gruppo utenti seguenti.

#### Proprietà UserGroup1:

Scheda | Proprietà | Valore
[Di base] | [Livello di protezione] | 1

#### Proprietà UserGroup2:

Scheda | Proprietà | Valore
[Di base] | [Livello di protezione] | 5

## Aggiunta di utenti

### Esplora progetti: [Sicurezza] ➞ [Tutti gli utenti] ➞ [UserGroup1]

Aggiungere l’utente seguente.

#### Proprietà utente:

[Nome] | [Password]
Livello1 | 1111

### Esplora progetti: [Sicurezza] ➞ [Tutti gli utenti] ➞ [UserGroup2]

Aggiungere l’utente seguente.

#### Proprietà utente:

[Nome] | [Password]
Livello5 | 5555

## Configurazioni Parti

### Esplora progetti: [Progetto della schermata] ➞ [Schermate] ➞ [Screen1]

Trascina e rilascia i seguenti oggetti da [Tool Chest] nella schermata.

#### Oggetto Spia (nome: Proprietà Lamp1: A-1

Scheda | Scheda secondaria | Proprietà | Valore
[Funzione] | [Di base] | [Valore corrente] | [Variabile] [Nome]: Var1
[Tattile] | [Operazioni] | [Tipo] | [Bit]
[Operazioni] | [Inversione]
[Destinazione] | [Variabile] [Nome]: Var1

#### Oggetto Spia (nome: Proprietà Lamp2: A-2

Scheda | Scheda secondaria | Proprietà | Valore
[Funzione] | [Di base] | [Valore corrente] | [Variabile] [Nome]: Var2
[Tattile] | [Operazioni] | [Tipo] | [Bit]
[Operazioni] | [Inversione]
[Destinazione] | [Variabile] [Nome]: Var2
[Dettagli] | [Sicurezza] | 1

#### Oggetto Spia (nome: Proprietà Lamp3: A-3

Scheda | Scheda secondaria | Proprietà | Valore
[Funzione] | [Di base] | [Valore corrente] | [Variabile] [Nome]: Var3
[Tattile] | [Operazioni] | [Tipo] | [Bit]
[Operazioni] | [Inversione]
[Destinazione] | [Variabile] [Nome]: Var3
[Dettagli] | [Sicurezza] | 5

#### Oggetto Tasto (nome: Proprietà Switch1: B-1

Valore predefinito

## Configurazioni Script

### Esplora progetti: [Progetto della schermata] ➞ [Schermate] ➞ [Screen1]

Impostare nell’oggetto lo script seguente.

Da [Tool Chest] selezionare e trascinare lo script nell’editor di script.

#### Oggetto Tasto (nome: Script Switch1): B-1

Legenda | Blocco
1 | [Trigger] ➞ [Tattile] ➞ [Tattile]
2 | [Operazioni] ➞ [Funzioni HMI] ➞ [Protezione]
3 | [Valori] ➞ [Oggetto schermo]