# Visualizzazione del registro operazione

La schermata Configurazione hardware può visualizzare i registri operazioni (dati binari) salvati nel visualizzatore o nella memoria esterna.

È inoltre possibile visualizzare i registri operazioni utilizzando l'oggetto Visualizzatore del registro operazione. Nell'oggetto Visualizzatore del registro operazioni è possibile impostare gli elementi da visualizzare e specificare la sequenza di ordinamento del display. Per altre informazioni, fare riferimento a quanto segue.

Proprietà (Visualizzatore del registro operazioni)

## Informazioni che è possibile controllare con i registri operazioni

Ottenendo il registro delle operazioni, si possono controllare le seguenti informazioni.

Elemento | Descrizione
Date | Visualizza il giorno dell'operazione. Il formato dati è “mm/gg/aaaa”. Nota: Le operazioni eseguite dal client Web Viewer sono registrate con il timbro temporale basato sull’orologio di HMI.
Time | Visualizza l'ora dell'operazione. Il formato ora è “hh:mm:ss”. Nota: Le operazioni eseguite dal client Web Viewer sono registrate con il timbro temporale basato sull’orologio di HMI.
User | Quando la funzione di protezione è attivata, visualizza il nome utente dell’utente che ha effettuato l’accesso.
Screen | Visualizza solo l’ID schermata oppure l’ID schermata e il nome schermata.
Object/Action | Visualizza il nome o l’operazione dell’oggetto.
Trigger | Visualizza l’operazione dell’utente che ha agito come trigger.
Function | Visualizza il nome della funzione.
Destination | Visualizza il nome oggetto destinazione, o la variabile e la proprietà del nome. Nota: <ID schermata> o Contenuto <ID contenuto> della schermata viene aggiunto come prefisso al nome della variabile locale. Esempio: Screen1.Var1.Value
Sub Information | Visualizza informazioni aggiuntive della funzione o dell’operazione.
Previous Value | Quando si modifica il valore, compare il valore precedente. Esempio: valore prima della modifica come numero, data/ora, ID schermata, ID lingua o nome utente.
Changed Value | Visualizza il valore impostato o il risultato quando si modifica il valore.

Nota:

- Quando si esporta il registro operazioni, il formato di Date e Time utilizza [Formato data] e [Formato orario] come specificato dalle proprietà Esplora progetti - [Architettura del sistema] - [Target01].
- Per le voci da Screen in poi, se non ci sono informazioni viene mostrato un trattino (-).
- Il numero massimo di caratteri che ogni voce può visualizzare è il seguente. Se le informazioni superano il numero massimo di caratteri, i caratteri in eccesso sono eliminati e viene aggiunto il carattere di trattino basso (_).

User, Screen, Object/Action, Trigger: 15 caratteri a byte singolo

Function, Destination, Previous Value, Changed Value: 20 caratteri a byte singolo

Sub Information: 30 aratteri a byte singolo

### Object/Action

Object/Action | Descrizione
(nome oggetto) | Operazioni eseguite su questo oggetto.
_NavigationSwi | Per cambiare lo schermo si usa il tasto di navigazione a sinistra o l’icona di navigazione.
Slide Navigat_ | Per cambiare la schermata si usa il gesto di scorrimento del cursore di navigazione.
S_Next | Per cambiare la schermata si usa il tasto del cursore di navigazione [Successivo].
S_Prev | Per cambiare la schermata si usa il tasto del cursore di navigazione [Precedente].

### Trigger

Trigger | Descrizione
Click | Operazione tocco usata su uno schermo o su oggetto.
Press
Release
Hold
DoubleClick
Flick | Gesto di scorrimento usato per cambiare lo schermo. Gesto di scorrimento usato per modificare il contenuto nell’oggetto Slide visualizzazione del contenuto.

Nota:

- Visualizzazione di Premere, Rilasciare, Mantenere e Doppio clic quando si configura lo script Touch Trigger. Per informazioni sulle operazioni, fare riferimento a quanto segue.
  Tocco

- Se nel trigger tocco si specifica [Mantieni], ogni volta che scade la durata del tocco definita viene registrato un passaggio. Per esempio, quando la durata del tocco è impostata su 1000 millisecondi, se l’utente ha toccato l’oggetto per 5 secondi, viene registrato un totale di 6 passaggi.

### Function/Destination/Sub Information

Quando si imposta [Oggetto tocco] in Esplora progetti [Allarmi/Eventi] - [Registro operazioni]

Function | Destination | Sub Information | Descrizione
ValueChange | (Oggetto target) | (Operazione o condizione definita) Esempio: Set, Reset, Toggle, Add, Subtract, Multiplication, Division, AND, OR, XOR, NAND, NOR | Modificare il valore sui seguenti oggetti Oggetto in cui [Operazione] - [Tipo] è impostato su [Bit], [Word] o [Stringa]. Oggetto configurato con l'operazione di script [Cambio valore], [Cambio valore booleano] o [Cambio valore stringa]. Cambio valore Cambio valore booleano Cambio valore stringa Nota: Quando l’operazione è [Bit] o [Cambio valore booleano], il campo Changed Value mostra “True” o “False”. Quando l’operazione è [Word] o [Cambio valore], il campo Changed Value visualizza il valore risultante in base all’impostazione [Formato].
ContentChange | - | Change, Previous, Next | Oggetti seguenti usati per modificare il contenuto nell’oggetto Visualizzazione del contenuto Oggetto con proprietà [Operazione] - [Tipo] impostata su [Modifica contenuto]. Oggetto con operazione [Modifica contenuto] configurato nello script. Modifica contenuto Nota: Qando si visualizza “Previous” nel campo Sub Information, se non c’è nessun contenuto precedente nel campo Changed Value si visualizza “0”.
ScreenChange | - | Change, Previous, Next | Oggetti seguenti usati per modificare lo schermo Tasto di navigazione Oggetto con proprietà [Operazione] - [Tipo] impostata su [Cambio schermata]. Oggetto con operazione [Cambio schermata] configurato nello script. Cambio schermata Nota: Qando si visualizza “Previous” nel campo Sub Information, se non c’è nessuna schermata precedente nel campo Changed Value si visualizza “0”.
CheckBox | (Oggetto o variabile target) | - | Si utilizza l’oggetto Casella di controllo Nota: il campo Changed Value visualizza “True” o “False”.
ToggleSwitch | (Oggetto o variabile target) | - | Si utilizza l’oggetto Tasto a levetta Nota: il campo Changed Value visualizza “True” o “False”.
RadioButton | (Oggetto o variabile target) | - | Si utilizza l’oggetto Pulsante di opzione Nota: il campo Changed Value visualizza “True” o “False”.
DropdownList | (Oggetto o variabile target, nome della proprietà) | (Indice o selezione) | Voce selezionata nell’oggetto Elenco a discesa
RecipeDropdownList | Famiglia di ricette | (ID famiglia ricette) | Famiglia di ricette selezionata nell’oggetto Elenco a discesa Ricetta
Gruppo ricette | (ID gruppo ricette) | Gruppo ricette selezionato nell’oggetto Elenco a discesa Ricetta
Ricetta | (ID ricetta) | Ricetta selezionata nell’oggetto Elenco a discesa Ricetta
IngredientViewer | (Nome dati ricetta) | - | Si utilizza l’oggetto Visualizzazione dati ricetta
NumericDisplay | (Oggetto o variabile target) | (Formato specificato) Example: Dec, Oct, Bin, Hex, BCD, FloatFixed | Si utilizza l’oggetto Visualizzatore numerico
StringDisplay | (Oggetto o variabile target) | - | Si utilizza l’oggetto Visualizzatore stringa
DateTimeDisplay | (Oggetto o variabile target) | (Formato specificato) Esempio: mm/dd/yyyy (ddd) hh:nn:ss | Si utilizza l’oggetto Visualizzazione giorno/ora
Array | (Variabile target) | Set, Copy | Impostare i valori su una variabile array o copiare la variabile array utilizzando l'oggetto configurato con l'operazione [Array]. Array Nota: il campo Changed Changed Value visualizza il valore sorgente. Quando vengono copiati elementi o membri multipli, viene visualizzato solo il primo elemento o membro. Quando il tipo di dati dell’elemento iniziale è “array” o “struct”, il valore non viene registrato.
Initialize Variable | - | - | Valore variabile inizializzato utilizzando l'oggetto configurato con l'operazione [Initializzare variabili]. Initializzare variabili
Convert Num to Str | (Nome in [Destination Data]) | (Nome e valore in [Source Data]) Esempio: 123 (Var1) | Converte il valore numerico (decimale, esadecimale) su una stringa con l'operazione [Converti da numerico a stringa]. Converti da numerico a stringa
Convert Float to Str | (Nome in [Destination Data]) | (Nome e valore in [Source Data]) Esempio: 123.45 (Var1) | Converte il valore numerico reale su una stringa con l'operazione [Converti da flottante a stringa]. Converti da flottante a stringa
Convert Str to Num | (Nome in [Destination Data]) | (Nome e valore in [Source Data]) Esempio: 123 (Var1) | Converte la stringa su un valore intero (decimale, esadecimale) o su un numero reale con l'operazione [Converti da stringa a numerico/flottante]. Converti da stringa a numerico/flottante
Get String Length | (Nome in [Destination Data]) | (Nome e valore in [Source Data]) Esempio: abcd (Var1) | Ricava la lunghezza della stringa con l'operazione [Ottieni la lunghezza della stringa]. Ottieni la lunghezza della stringa
Extract String (L/R) | (Nome in [Destination Data]) | (Nome e valore in [Source Data]) Esempio: abcd (Var1) | Estrae la stringa dal bordo sinistro o destro con l'operazione [Estrai la stringa sinistra/destra]. Estrarre stringa (sinistra/destra)
Extract String (mid) | (Nome in [Destination Data]) | (Nome e valore in [Source Data]) Esempio: abcd (Var1) | Estrae la stringa dalla posizone desiderata con l'operazione [Estrai la stringa di mezzo]. Estrarre stringa (centro)
Search String | (Nome variabile in [Destination Data]) | (Nome e valore variabile in [Source Data]) Esempio: abcd (Var1) | Ricerca di una stringa con l'operazione seguente. Ricerca stringa
ChangePictureDisplay | (nome oggetto) | Set | Cambio figura usando l'oggetto configurato con l'operazione [Cambio vista della figura]. Vista della figura Nota: il campo Changed Value visualizza “Next” o “Previous”.
ChangeSlideContentDisplay | (nome oggetto) | Next, Previous | Cambio del contenuto visualizzato usando l'oggetto configurato con l'operazione [Cambio vista dei contenuti della slide]. Cambio vista dei contenuti della slide
DisplayInputModeChange | (nome oggetto) | - | Attivare o disattivare la modalità di ingresso usando l’oggetto Visualizzatore numerico, l’oggetto Visualizzatore stringa o l’oggetto Visualizzatore giorno/ora configurato con l’operazione [Cambio modalità ingresso visuaolizzazione dati]. Cambio modalità ingresso visuaolizzazione dati Nota: il campo Changed Value visualizza “Disable” o “Enable”.
TrendGraph | (nome oggetto) | Mode change, Move Cursor, Move Graph plot | Cambiare la modalità del grafico tendenza o spostare la posizione del cursore usando gli oggetti configurati con l'operazione [Grafico tendenza]. Grafico tendenza Nota: Quando la posizione del cursore cambia, il campo Changed Value visualizza il punto dati risultante.
BlockTrend | (nome oggetto) | Clear And Draw, Clear, Draw | Cambiare la modalità del grafico tendenza o spostare la posizione del cursore usando l'oggetto configurato con l'operazione [Blocco tendenza]. Blocco tendenza
WebBrowser | - | Forward, Back, Refresh, Home | Spostare o cambiare la pagina del browser usando l'oggetto configurato con l'operazione [Browser Web]. Browser Web
Color Blink | (Oggetto o proprietà target) | - | Avvio del lampeggio usando l'oggetto configurato con l'operazione [Lampeggio colore]. Lampeggio colore
Cancel Blink | (Oggetto o proprietà target) | - | Arresto del lampeggio usando l'oggetto configurato con l'operazione [Annulla lampeggio]. Annulla lampeggio
Alarm Summary | (nome oggetto) | Ack, Delete, Set Hide | Riconoscere l'allarme, eliminare gli allarmi e altro usando gli oggetti configurati con l'operazione [Indice allarmi]. Indice allarmi Nota: Il campo Changed Changed Value visualizza il nome variabile.
Alarm Group | (Nome del gruppo allarmi o del gruppo Errori di sistema) | Ack, Delete, Set Hide, Reset Hide, Delete Hide, Reset Counter | Cambiare lo stato del gruppo di allarmi visualizzato usando l'oggetto configurato con l'operazione [Gruppo allarmi]. Gruppo allarmi
OperationLogData | - | ExportLogData | Esportare il registro operazioni usando l'oggetto configurato con l'operazione [Esporta registro operazioni]. Esportazione dei registri operazione
ClearOperationLogData | Eliminare i dati del registro operazioni usando l'oggetto configurato con l'operazione [Annulla registro operazioni]. Annulla Registro operazioni
LogCustomMessage | - | - | Registrare un messaggio personalizzato nel registro operazioni usando l'oggetto configurato con l'operazione [Registro messaggi personalizzati]. Registro messaggi personalizzati Nota: Il campo Changed Value visualizza il messaggio personalizzato o il valore associato.
ExportLogdata | (Nome del gruppo di registrazione esportato) | - | Esportare il gruppo di registrazione usando l'oggetto configurato con l'operazione [Esporta dati di registro]. Esporta dati di registro
DataLogging | (Nome gruppo di registrazione) | Start, Stop, RecordLogging, ClearLogging | Avviare, arrestare, salvare la registrazione e cancellare la registrazione utilizzando l'oggetto impostato con il funzionamento [Registrazione dati]. Registrazione dati
Recipe | All, Recipe Family, Recipe Group, Recipe | Create, Delete, Save, Load, Send, Snapshot, Compare, Export, Import | Invio ricette, salvataggio ricette e altro, usando gli oggetti configurati con l'operazione [Ricette]. Ricetta Nota: Il campo Changed Value visualizza Famiglia ricette/Gruppo ricette/ID ricette.
Security | - | Logout, Login, ExportSecurity, ImportSecurity, PopupLoginDialog, PopupAddUserDialog, PopupDeleteUserDialog | Accesso, disconnessione e altro, usando gli oggetti configurati con l'operazione [Protezione]. Protezione
LanguageIDChange | (ID lingua) | Value | Cambio lingua usando l'oggetto configurato con l'operazione [Cambio lingua]. Cambiamento lingua
Equipment | (Nome apparecchiatura) | Save (Success/Fail) | Cambiare l'indirizzo IP e l'ID dell'unità dell'apparecchiatura configurata con l'operazione [Apparecchiatura]. Apparecchiatura
Runtime Application | - | Shutdown, Reboot | Spegnimento o riavvio del runtime usando gli oggetti configurati con l'operazione [Runtime applicazione]. Runtime applicazione
ExternalDevice | USB, SD | Eject, Upload, Download | Rilascio della memoria esterna, trasferimento nella memoria esterna e altro usando gli oggetti configurati con l'operazione [Dispositivo esterno]. Dispositivo esterno
ExternalDevice | Ethernet1, Ethernet2 | Azbil Backup, Azbil Restore | Backup o ripristino dati usando gli oggetti configurati con l'operazione [Azbil]. Azbil
Beep | - | On, Off, OneShot | Far suonare il cicalino, arrestare il cicalino e altro utilizzando gli oggetti configurati con l'operazione [Suono]. Suono
PCApplication | (Percorso e parametro di esecuzione) | LaunchApplication | Avvio dell'applicazione usando l'oggetto configurato con l'operazione [Lancio applicazione]. Lancio applicazione
ControlPanel | Avvio del pannello di controllo usando l'oggetto configurato con l'operazione [Lancio pannello di controllo]. Lancio pannello di controllo
Delay | - | - | Pausa prima dell'esecuzione dell'operazione successiva usando l'oggetto impostato con l'operazione [Ritardo]. Ritardo Nota: Il campo Changed Value visualizza la lunghezza del ritado (secondi).
FileManager | From (USB/SD/Local Storage) to (USB/SD/Local Storage) | Copy&Paste Success, Fail | Copia e incolla i file con l’oggetto Gestione file.
Cut&Paste Success, Fail | Taglia e incolla dei file con l’oggetto Gestione file.
(USB/SD/Local Storage) | Delete Success, Fail | Elimina file con l’oggetto Gestione file.
FileManagement | From (USB/SD/Local Storage) to (USB/SD/Local Storage) | Copy&Paste Success, Fail | Copia e incolla i file usando l'oggetto configurato con l'operazione [Gestione file]. Gestione file
Cut&Paste Success, Fail | Taglia e incolla i file usando l'oggetto configurato con l'operazione [Gestione file]. Gestione file
(USB/SD/Local Storage) | Delete Success, Fail | Eliminare i file usando l'oggetto configurato con l'operazione [Gestione file]. Gestione file
RemoteFileManagement | FTP:<ID> To USB FTP:<ID> To Local FTP:<ID> To SD | Download successful (numero di file copiati / numero di file elaborati dall'operazione [File Management remoto]) | Utilizzando l'operazione [File Management remoto], copiare i file dal server FTP. Nota: il campo Valore precedente mostra il percorso sorgente e il campo Valore modificato mostra il percorso di destinazione.
Failed | La copia dei file dal server FTP non è riuscita. Oppure il numero di file ha superato il limite, quindi l'operazione di copia è stata interrotta.
USB To FTP:<ID> Local To FTP:<ID> SD To FTP:<ID> | Upload successful (numero di file copiati / numero di file elaborati dall'operazione [File Management remoto]) | Utilizzando l'operazione [File Management remoto], copiare i file sul server FTP. Nota: il campo Valore precedente mostra il percorso sorgente e il campo Valore modificato mostra il percorso di destinazione.
Failed | Copiare dei file sul server FTP non riuscita. Oppure il numero di file ha superato il limite, quindi l'operazione di copia è stata interrotta.
Transfer | DownloadFromFTP:<ID> | Success, Cancel, Fail | Il file BML (usato per il trasferimento del file system) è stato trasferito dal server FTP al visualizzatore utilizzando l'operazione [Autotrasferimento].
PdfViewer | - | - | Il file PDF è stato visualizzato.
- | Fail | Apertura del file PDF non riuscita.

*1 Per informazioni sulle impostazioni e sulle operazioni degli script, fare riferimento al seguente.
Elenco delle operazioni

Quando [Cambio schermata] è configurato da Esplora progetti [Allarmi/Eventi] - [Registro operazioni]

Function | Destination | Sub Information | Descrizione
ScreenChange | - | Change | Si verifica l’operazione di cambio schermata
Previous | Si verifica l’operazione di schermata precedente
Next | Si verifica l’operazione di schermata successiva

Quando [Stato accesso utente] è configurato da Esplora progetti [Allarmi/Eventi] - [Registro operazioni]

Function | Destination | Sub Information | Descrizione
SecurityStatus | - | Login | Accesso utente
Logout | Uscita utente
Login Error | Accesso non possibile
Lock User | Account utente bloccato
Unlock User | Rilascio blocco dell’account utente
success | Change Password | Password modificata
Export Security | Dati di protezione esportati
Import Security | Dati di protezione importati
Add User | Aggiunta di utenti
Delete User | Cancellazione di utenti
fail | Change Password | Tentativo di modificare la password fallito
Export Security | Tentativo di esportare i dati di protezione fallito
Import Security | Tentativo di importare i dati di protezione fallito
Add User | Tentativo di aggiungere un utente non riuscito
Delete User | Tentativo di cancellare l'utente non riuscito
Uscita automatica | - | Disconnessione automatica quando il tempo impostato nel campo [Uscita automatica] della funzione di protezione è trascorso

Quando [Cambio Giorno/ora] è configurato da Esplora progetti [Allarmi/Eventi] - [Registro operazioni]

Function | Destination | Sub Information | Descrizione
DateTimeChange | - | - | Modifica dei dati dell’orologio del visualizzatore (giorno/ora)

Quando [Cambio lingua] è configurato da Esplora progetti [Allarmi/Eventi] - [Registro operazioni]

Function | Destination | Sub Information | Descrizione
LanguageChange | - | - | Tabella lingue modificata

Quando [Avvio/Arresto/Riavvio] è configurato da Esplora progetti [Allarmi/Eventi] - [Registro operazioni]

Function | Destination | Sub Information | Description
RuntimeAction | - | Boot | Riavvio del visualizzatore.
Shutdown | Spegnimento del runtime.
Reboot | Riavvio del runtime.
WebCertificate | Success | Generate | Generazione del certificato web.
Fail | Read SYS00052 | Caricamento del certificato web non riuscito.
Generate SYS00053 | Impossibile generare il certificato web.
Expired | Il certificato web è scaduto.

Quando [Configurazione hardware] è configurato da Esplora progetti [Allarmi/Eventi] - [Registro operazioni]

Function | Destination | Sub Information | Descrizione
ShowConfigScreen | - | - | Compare la schermata Configurazione hardware
ChangeConfigSetting | DateTime | - | Modifica dei dati dell’orologio del visualizzatore (giorno/ora) nella schermata Configurazione hardware
Touch | - | Modifica del suono del tocco (attiva/disattiva) nella schermata Configurazione hardware
Brightness | - | Regolazione della luminosità nella schermata Configurazione hardware
Ethernet1, Ethernet2 | (Nome proprietà) | Cambio impostazioni Ethernet nella schermata Configurazione hardware
Drivers | (Nome del driver) | Cambio impostazioni di comunicazione nella schermata Configurazione hardware
(Nome della velocità di scansione) | - | Cambio velocità di scansione nella schermata Configurazione hardware
(Nome del collegamento FTP) | IP Address | Nella schermata Configurazione hardware, l'indirizzo IP del server FTP è cambiato.
ConfigOperation | Eject | (Memoria esterna) | Esecuzione processo di rilascio memorizzazione esterna nella schermata Configurazione hardware
Download | (Memoria esterna) | Il trasferimento del file del progetto da una memoria esterna nel visualizzatore è stato eseguito nella schermata Configurazione hardware
Upload | (Memoria esterna) | Il trasferimento del file del progetto dal visualizzatore a una memoria esterna è stato eseguito nella schermata Configurazione hardware
Shutdown | - | Lo spegnimento del runtime è stato eseguito nella schermata Configurazione hardware
Reboot | - | Riavvio del runtime nella schermata Configurazione hardware
WebCertificate | - | Reboot to regenerate certificate | Il certificato web è stato rigenerato nella schermata Configurazione hardware.
Success | SD Card, USB Storage | Esportazione del certificato web.
Fail | SD Card, USB Storage | Esportazione del certificato web non riuscita.
System Settings | - | - | Aprire [System Settings] dalla schermata Configurazione hardware.

Quando [Trasferimento progetto] è configurato da Esplora progetti [Allarmi/Eventi] - [Registro operazioni]

Function | Destination | Sub Information | Descrizione
TransferProject | Download | (Nome utente) | Il file del progetto è stato trasferito nel visualizzatore
Upload | (Nome utente) | Il file del progetto è stato trasferito dal visualizzatore
USB memory | (Nome utente) | Il file del progetto è stato trasferito nella memoria USB
via SD card | (Nome utente) | Il file del progetto è stato trasferito nella scheda SD
DownloadFromFTP | - | Il file BML (usato per il trasferimento del file system) è stato trasferito dal server FTP al visualizzatore utilizzando l'operazione [Autotrasferimento].

Quando [Login Web Viewer/Logout/Non riuscito] è configurato da Esplora progetti [Allarmi/Eventi] - [Registro operazioni]

Function | Destination | Sub Information | Descrizione
RemoteAccessStatus | - | Accesso (indirizzo IP del client) | Utente collegato al server. Nota: il campo Changed Value visualizza il nome utente.
- | Uscita (indirizzo IP del client) | Utente scollegato al server. Nota: Quando l'utente si scollega, viene registrato anche come operazione di uscita. Il campo Changed Value visualizza il nome utente.
- | Errore di accesso (indirizzo IP del client) | L'utente ha commesso un errore di accesso. Nota: Gli errori di accesso durante il blocco non vengono registrati nel registro operazioni. Il campo Changed Value visualizza il nome utente. Se l'utente non possiede i diritti di accesso o se l'utente non esiste, il campo Changed Value mostra "-".
- | Blocca | Utente bloccato dal server. Nota: il campo Changed Value visualizza il nome utente. Se l'utente non possiede i diritti di accesso o se l'utente non esiste, il campo Changed Value mostra "-".
- | Recupero del blocco | Il blocco è finito e adesso l'utente può provare ad accedere al server. Nota: il campo Changed Value visualizza il nome utente.

Quando [Operazione di monopolizzazione] è configurata da Esplora progetti [Allarmi/Eventi] - [Registro operazioni]

Function | Destination | Sub Information | Descrizione
MonopolizeTouch | - | Blocco (*) * Quando si usa la funzione di protezione e il cliente riceve il blocco, mostra il nome dell'utente che ha effettuato l'accesso. E quando il server carica il blocco, mostra “HMI”. Se la funzione Protezione è disabilitata, mostra solo “Blocco”. | Il client o il server sta utilizzando la monopolizzazione tattile e sta bloccando lo schermo.
- | Sblocca (*) * Quando si utilizza la funzione Protezione e il client esce dal blocco, mostra il nome dell'utente connesso. E quando il server esce dal blocco, mostra “HMI”. Quando la funzione Protezione è disattivata, mostra solo “Sblocco”. | Il client o il server ha rilasciato la monopolizzazione tattile.

Quando [Modifiche proprietà dell’apparecchiatura] è configurato da Esplora progetti [Allarmi/Eventi] - [Registro operazioni]

Function | Destination | Sub Information | Descrizione
EquipPropertyChange | (Nome della proprietà dell'apparecchiatura) | - | Il valore della proprietà dell'apparecchiatura è cambiato. Nota: il campo Changed Value visualizza il nuovo valore.