# Proprietà (Controllo ricetta)

[ID famiglia di ricette] 'RecipeControl1.FamilyID'
Impostare l'ID famiglia di ricette da usare.
Nota: l'ID famiglia di ricette si può modificare con l'elenco a discesa ricette. Supporto associazione dati: Per usare come Binding Source, fare riferimento a quanto segue. RecipeControl1.FamilyID Se si usa un Binding Target, le Binding Sources che possono essere associate sono le seguenti. [ Allarme] [ Variabile] [ Target] [ Apparecchiatura] [ Ricette] Per ulteriori informazioni sul concetto di Data Binding, fare riferimento a quanto segue. Data Binding

[ID gruppo ricette] 'RecipeControl1.GroupID'
Impostare l'ID del gruppo ricette da usare.
Nota: per modificare l'ID del gruppo ricette si può usare anche l'elenco a discesa ricette. Supporto associazione dati: Per usare come Binding Source, fare riferimento a quanto segue. RecipeControl1.GroupID Se si usa un Binding Target, le Binding Sources che possono essere associate sono le seguenti. [ Allarme] [ Variabile] [ Target] [ Apparecchiatura] [ Ricette] Per ulteriori informazioni sul concetto di Data Binding, fare riferimento a quanto segue. Data Binding

[ID ricetta] 'RecipeControl1.RecipeID'
Impostare l'ID ricetta da usare.
Nota: per modificare l'ID ricetta, si può usare anche l'elenco a discesa ricette. Supporto associazione dati: Per usare come Binding Source, fare riferimento a quanto segue. RecipeControl1.RecipeID Se si usa un Binding Target, le Binding Sources che possono essere associate sono le seguenti. [ Allarme] [ Variabile] [ Target] [ Apparecchiatura] [ Ricette] Per ulteriori informazioni sul concetto di Data Binding, fare riferimento a quanto segue. Data Binding

[Esporta/importa percorso dati]
Selezionare la posizione di esportazione/importazione dei dati della ricetta. -[Memoria locale] -[Scheda SD] -[Dispositivo di archiviazione USB]
Nota: La memoria selezionabile per [Esporta/importa percorso dati] dipende dal modello di visualizzatore. Quando si usa la serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), la serie IPC o il PC/AT, selezionando semplicemente [Scheda SD] o [Dispositivo di archiviazione USB] il file di esportazione NON si memorizza nella scheda SD o nella dispositivo di archiviazione USB inserita nel visualizzatore. Per salvare il file di esportazione nella scheda SD o nella memoria USB, specificare la cartella di destinazione nella proprietà [Cartella destinazione (scheda SD)] o [Cartella destinazione (memoria USB)] dei target. Finestra delle proprietà [Target01]; scheda [Funzione]; scheda [Opzioni]; [Preferiti] Proprietà (Target01)

[Nome cartella]
Impostare il nome della cartella in cui viene salvato il file esportato. (Esempio: \Ricetta) Per il nome della cartella si possono usare al massimo 256 caratteri, esclusi i seguenti simboli. : ; | , * ? " < >
Nota: Sulla serie IPC, per usare una lingua specifica per i nomi di cartelle e file, impostare dal [Pannello di controllo] > [Cambio sistema locale].

[Direzione dati ricette]
Selezionare la direzione dei dati esportati. -[Ingredient_Recipe]: tutte le righe del file esportato sono ricette. Gli ingredienti si trovano nelle colonne. -[Ingredient_Recipe]: tutte le righe del file esportato sono valori di ingredienti. Le ricette si trovano nelle colonne. Questa impostazione si applica alle esportazioni dal software di modifica schermate e dal visualizzatore.

[Salva in]
Selezionare la posizione dei dati della ricetta da quanto segue. -[Interno] (memoria dell’applicazione) -[Scheda SD] -[Dispositivo di archiviazione USB]
Importante: Quando si usa la memoria esterna per salvare i dati delle ricette, disattivare il visualizzatore prima di rimuovere la memoria esterna. Se si rimuove la memoria esterna prima di disattivare il visualizzatore, i dati della ricetta non possono essere salvati anche se si inserisce di nuovo la memoria esterna. Con questo scenario, riavviare il visualizzatore dopo aver inserito la memoria esterna. Si consiglia di evitare la scelta di una memoria esterna che venga rimossa spesso dal visualizzatore. Nota: La memoria e la memorizzazione selezionabili per [Salva in] dipendono dal modello di visualizzatore. Quando si usa la serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), la serie IPC o il PC/AT, selezionando semplicemente [Scheda SD] o [Dispositivo di archiviazione USB] i dati della ricetta NON si memorizza nella scheda SD o nella dispositivo di archiviazione USB inserita nel visualizzatore. Per salvare i dati della ricetta nella scheda SD o nella memoria USB, specificare la cartella di destinazione nella proprietà [Cartella destinazione (scheda SD)] o [Cartella destinazione (memoria USB)] del target. Finestra delle proprietà [Target01]; scheda [Funzione]; scheda [Opzioni]; [Preferiti] Proprietà (Target01) Per informazioni sulla memoria dell'applicazione, fare riferimento a quanto segue. Funzioni disponibili nella memoria / memorizzazione

[Codifica]
Selezionare questa casella di controllo per codificare i dati della ricetta. Questa proprietà è disponibile quando la memoria esterna è selezionata in [Salva in]. Il valore predefinito è abilitato. Deselezionare questa casella di controllo se non si desidera criptare i dati della ricetta.