# Registrazione dati a intervalli costanti

Registra le variabili designate a intervalli fissati.

## Esempio di funzionamento

## Impostazione del flusso di lavoro

1. Aggiungere le variabili
2. Aggiungere Gruppo di registrazione
3. Assegnare le variabili

## Aggiungere le variabili

### Esplora progetti: [Variabili] ➞ [Tutte le variabili]

Aggiungere le variabili seguenti.

#### Proprietà delle variabili

[Nome] | [Tipo di dati] | [Sorgente] | [Indirizzo dispositivo]
Var1 | [INT] | 'Schneider Modbus Serial Equipment' | 400005
Var2 | [INT] | 400030
Var3 | [INT] | 400031

## Aggiungere Gruppo di registrazione

### Esplora progetti : [Tutte le registrazioni]

Aggiungere il gruppo di registrazione seguente.

[Nome]
LoggingGroup1

#### Proprietà gruppo di registrazione (nome: LoggingGroup1):

Scheda | Proprietà | Valore
[Di base] | [Record massimo] | 300
[Tipo di condizione] | [Periodico]
[Frequenza] | 4
[Unità] | [Secondi]

## Assegnare le variabili

### Esplora progetti: [LoggingGroup1]

Assegnare le variabili seguenti.

#### Proprietà registrazione Gruppo1:

[Nome variabile]
Var1
Var2
Var3