# Funzionamento delle ricette

- Struttura dati di una ricetta
- Flusso di lavoro delle ricette
- Selezione ricette
- Proprietà filtro dell’elenco di ricette ([Filtro del display])
- Confronto ingredienti con i dati del dispositivo esterno
- Transizione dati di una ricetta

## Struttura dati di una ricetta

È possibile creare più ricette e controllarle in gruppi.

1: Valore ingrediente

2: Dati ricetta

- Valore ingredienti: singoli dati contenenti la ricetta.
- Ricetta: raccolta del valore degli ingredienti. I dati della ricetta verranno trasferiti all'indirizzo del dispositivo.
- Gruppo ricette: raccolta di ricette.
- Famiglia di ricette: raccolta di gruppi ricette.

Nota: Per maggiori dettagli, vedere Modelli/funzionalità supportate per il numero del valore ingredienti, delle ricette e del gruppo ricette che è possibile creare.

## Flusso di lavoro delle ricette

1. Creare ricette con il software di modifica schermate.

   Nota: Utilizzando la funzione Importazione/Esportazione, le ricette si possono modificare anche in Excel o altri programmi. Per maggiori dettagli, vedere di seguito.

   Esportazione e importazione dati di ricette

2. Trasferire il progetto al visualizzatore.

   Nota:

   - Se la destinazione di salvataggio della ricetta è impostata su [Interno], la ricetta viene salvata nella memoria interna del visualizzatore. Per informazioni sulla memoria interna, far riferimento a quanto segue.
     Funzioni disponibili nella memoria / memorizzazione
     Per ridurre la quantità di utilizzo della memoria interna, modificare la destinazione di salvataggio sulla memoria esterna. Da Esplora progetti selezionare [Controllo] e nella finestra Proprietà modificare l'opzione [Salva in].

   - Se si salva la ricetta nella memoria esterna, collegare la memoria esterna al visualizzatore.

3. Selezionare le ricette che si desidera inviare dal visualizzatore al dispositivo esterno. Per informazioni sulla selezione ricette, far riferimento a quanto segue.
   Selezione ricette

   Nota: Prima di inviare le ricette sul dispositivo esterno si possono confrontare le differenze dei dati con l’oggetto Visualizzatore Ingredienti.

   Confronto ingredienti con i dati del dispositivo esterno

4. Inviare le ricette all’apparecchiatura esterna. I dati sull’apparecchiatura esterna vengono sovrascritti.
   Transizione dati di una ricetta

Nota: per la modifica dei dati della ricetta e l’etichetta della ricetta, fare riferimento a quanto segue.

Modifica dei dati ricetta / Etichetta ricette

## Selezione ricette

Ci sono due modi per selezionare le ricette:

- ### Selezionare le ricette dal dispositivo esterno:

Selezionare [Ricetta] ➞ [Controllo] e mediante la definizione delle variabili di [ID famiglia di ricette], [ID gruppo di ricette] e [ID Ricetta] si può utilizzare il dispositivo esterno per selezionare le ricette. È possibile configurare un controllo ricetta per ciascun progetto.

Nota: Associando le variabili ai tasti e ai display numerici, le ricette si possono selezionare anche dal visualizzatore.

- ### Selezione ricette con il tocco:

Utilizzando l’oggetto elenco a discesa ricette, si può toccare per selezionare le ricette. In tal caso, la configurazione delle variabili per selezionare le ricette non è più necessaria.

Nota: Selezionando la ricetta nell'oggetto Elenco a discesa ricette, i dati della ricetta vengono letti dal file di progetto.

Transizione dei dati della ricetta - 4: caricamento

Nel seguente video, far riferimento al Metodo di selezione ricette per l’utilizzo dell’oggetto Elenco a discesa ricette.

## Proprietà filtro dell’elenco di ricette ([Filtro del display])

Selezionare la casella di controllo [Filtro del display] per filtrare l’elenco in base al testo inserito. Dopo aver toccato l’elenco a discesa Ricetta, è possibile toccare [Cerca] nella parte superiore dell’elenco e digitare il testo per il filtro.

Quando si filtrano le ricette con il testo, toccare l’icona Cerca tipo per alternare le opzioni di ricerca.

| Wild Card | Distinzione tra maiuscole e minuscole
| Cerca corrispondenze parziali (qualsiasi parte dell’etichetta ricetta) | -
| Cerca corrispondenze in avanti (associa i caratteri all’inizio dell’etichetta) | -
| Nessuna wild Card. Abbina esattamente l’etichetta, indipendentemente se maiuscole o minuscole. | -
| Nessuna wild Card. Associa esattamente l’etichetta, incluso se maiuscole o minuscole. |

Nota: Il filtro si ripristina al cambio di schermata.

### Esempio di utilizzo

Quanto segue descrive i filtri in azione.

1. Toccare l’elenco ricette per vedere le voci.

2. Nel campo [Search], digitare il testo per trovare corrispondenze nell’elenco ricette.

3. In questo esempio digitare "1", confermare che l’icona [Cerca tipo] è come mostrato e che l’elenco viene filtrato come segue.

4. Nel campo [Search] digitare "RICETTA", modificare l’icona [Cerca tipo] come mostrato e l’elenco viene filtrato come segue.

5. Nel campo [Search] digitare “RECIPE1LABEL”, modificare l’icona [Cerca tipo] come mostrato, e l’elenco viene filtrato come segue.

6. Nel campo [Search] cambia l’icona [Cerca tipo] come mostrato e l’elenco viene filtrato come segue (nessuna corrispondenza).

## Confronto ingredienti con i dati del dispositivo esterno

Prima di trasferire le ricette, si può usare l’oggetto Visualizzatore Ingredienti per confrontare gli ingredienti sul visualizzatore con i valori del dispositivo esterno.

Con l’esecuzione dell’operazione [Confronta], il valore dell’indirizzo del dispositivo è visibile nella colonna [Valore comparato] dell’oggetto Visualizzatore ingredienti. Nell’oggetto Visualizzatore ingredienti si può impostare un Colore font e un Colore sfondo diverso, nel caso che i valori confrontati siano uguali o diversi.

Se [Valore] e [Valore comparato] sono diversi, nella colonna [Risultato comparato] compare “X”.

## Transizione dati di una ricetta

Per inviare la ricetta selezionata ai dispositivi esterni occorre configurare gli script.

In base all'operazione selezionata in Operazione, la transizione dati di una ricetta è la seguente.

Nome | Descrizione
A | Project File | Dati salvati sul visualizzatore
B | Working Memory | Memoria per salvataggio temporaneo dei dati di lavoro. Se si disattiva l’alimentazione del visualizzatore, i dati si perdono. La selezione di una ricetta fa copiare la ricetta salvata nel progetto su questa memoria.
1 | Send | Inviare la ricetta dal visualizzatore al dispositivo esterno.
2 | Snapshot | Copia i dati sul dispositivo esterno al visualizzatore. (Non salvati sul visualizzatore.)
3 | Compared | Confronta le ricette sul visualizzatore (memoria di lavoro) con i dati del dispositivo esterno.
4 | Load | Scarta i dati letti con Snapshot o le ricette modificate con l’oggetto visualizzatore ingredienti e le recupera con le ricette salvate nel progetto.
5 | Save | Salva sui dati del progetto letti con Snapshot o le ricette modificate con l’oggetto Visualizzatore Ingredienti.
6 | Import | Importa le ricette dalla memoria esterna collegata al visualizzatore.
7 | Export | Esporta le ricette salvate sul visualizzatore sulla memoria esterna collegata al visualizzatore.

Nota:

- Per lo script di funzionamento della ricetta, fare riferimento a quanto segue.
  Script disponibili all’uso con le ricette
- Per informazioni sulla Importazione/Esportazione ricette, far riferimento a quanto segue.
  Esportazione e importazione dati di ricette