# Proprietà (Gruppo allarmi)

[Etichetta LoLo] / [Etichetta Lo] / [Etichetta Hi] / [Etichetta HiHi]
Immettere l'etichetta che si visualizza nella colonna [Tipo di allarme] dell'oggetto Riepilogo allarmi. Per ogni tipo di allarme (LoLo/Lo/Hi/HiHi) si può impostare un'etichetta.
Nota: Andare a [Esplora progetti]→[Allarmi/Eventi]→[Tutti gli allarmi]→[Gruppo allarmi]→[Allarme booleano] o [Allarme di livello] e impostare il tipo di allarme con la proprietà [Tipo di allarme] nella schermata Proprietà. Quando si immettono caratteri che non corrispondono alla lingua del testo, selezionare la lingua appropriata nell'impostazione del carattere degli oggetti in cui saranno visualizzati i caratteri. Quando si utilizza il Testo lingua, selezionare la lingua nell'editor della Tabella lingua. Per informazioni sulle lingue supportate, fare riferimento a quanto segue. Lingue di visualizzazione supportate. Supporto associazione dati: Se si usa un Binding Target, le Binding Sources che possono essere associate sono le seguenti. [ Testo della tabella lingue] Per ulteriori informazioni sul concetto di Data Binding, fare riferimento a quanto segue. Data Binding

[Etichetta Attivo] / [Etichetta ACK] / [Etichetta RTN] / [Etichetta UNACK]
Immettere l'etichetta che si visualizza nella colonna [Stato allarme] dell'oggetto Riepilogo allarmi. Per ogni stato di allarme (Attivo/ACK/RTN/UNACK) si può impostare l'etichetta. Nota: Quando si immettono caratteri che non corrispondono alla lingua del testo, selezionare la lingua appropriata nell'impostazione del carattere degli oggetti in cui saranno visualizzati i caratteri. Quando si utilizza il Testo lingua, selezionare la lingua nell'editor della Tabella lingua. Per informazioni sulle lingue supportate, fare riferimento a quanto segue. Lingue di visualizzazione supportate.
Supporto associazione dati: Se si usa un Binding Target, le Binding Sources che possono essere associate sono le seguenti. [ Testo della tabella lingue] Per ulteriori informazioni sul concetto di Data Binding, fare riferimento a quanto segue. Data Binding

[Parametro]
Impostare il parametro del gruppo allarmi. Quando si seleziona il gruppo allarmi associato nel Riepilogo allarmi, il parametro impostato viene salvato nella proprietà sorgente dell'oggetto Riepilogo allarmi (SelectedParameter). Con questo meccanismo si può eseguire qualsiasi operazione quando si seleziona il gruppo allarmi. Impostazione del Range dei Valori: 0 - 65535
Nota: Se l'impostazione è un duplicato del [Parametro] allarme, l'impostazione [Parametro] dell'allarme assume la priorità. Per informazioni sulla proprietà sorgente (SelectedParameter), fare riferimento a quanto segue. SelectedParameter Per gli esempi di impostazione, fare riferimento a quanto segue. Uso dei parametri per visualizzare le schermate

[Comportamento dell'allarme]
Selezionare il comportamento dell'allarme. [ACK opzionale]: Gli allarmi passano tra gli stati Attivo, Riconosciuto e Ritorno alla normalità (RTN). Il riconoscimento degli allarmi è facoltativo. [ACK obbligatorio]: Gli allarmi passano dagli stati Attivo, Riconosciuto, Non riconosciuto e Ritorno alla normalità (RTN). Il riconoscimento degli allarmi è obbligatorio prima di poter passare allo stato di ritorno alla normalità (RTN).
Nota: Per selezionare [ACK obbligatorio], nella finestra delle proprietà [Tutti gli allarmi] impostare la proprietà [Comportamento di stato Hi/Lo] su [Rimanere attivi su HiHi/LoLo]. [Comportamento di stato Hi/Lo] Per informazioni sulla transizione tra gli stati di allarme, vedere quanto segue. Transizione tra gli stati di allarme