# Cambio stati in base al cambio ON/OFF in più bit

Usare una sola spia per visualizzare con diversi colori gli stati ATTIVO/DISATTIVO di ciascuna delle quattro diverse variabili BOOL.

## Esempio di funzionamento

## Impostazione del flusso di lavoro

1. Aggiungere le variabili
2. Configurazioni Parti

## Aggiungere le variabili

### Esplora progetti: [Variabili] ➞ [Tutte le variabili]

Aggiungere le variabili seguenti.

#### Proprietà delle variabili:

[Nome] | [Tipo di dati]
Var1 | [BOOL]
Var2 | [BOOL]
Var3 | [BOOL]
Var4 | [BOOL]

## Configurazioni Parti

### Esplora progetti: [Progetto della schermata] ➞ [Schermate] ➞ [Screen1]

Trascina e rilascia i seguenti oggetti da [Tool Chest] nella schermata.

#### Oggetto spia a N stati (nome: Proprietà N_StateLamp1:

Scheda | Scheda secondaria | Proprietà | Valore
[Funzione] | [Di base] | [Tipo] | [Bit]
[Condizioni di cambio stato] | [Bit]
[Numero di stati] | 5
[Variabili] | [Variabile] | [Variabile] [Nome]: Var1
[Variabile] | [Variabile] [Nome]: Var2
[Variabile] | [Variabile] [Nome]: Var3
[Variabile] | [Variabile] [Nome]: Var4
[Posizione bit] | [Bit basso]
[Forma] | [Testo] | [Stati] | [Stato 0] | [Testo] | Stato 0
[Stato 1] | [Testo] | Stato 1
[Stato 2] | [Testo] | Stato 2
[Stato 3] | [Testo] | Stato 3
[Stato 4] | [Testo] | Stato 4
[Di base] | [Stati] | da [Stato 0] a [Stato 4] | [Riempimento] | [Tipo] | [Solido]
[Valore] | [ID] ID:(qualunque)